**Техническое задание на поставку автомобилей с адаптированными органами управления (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног), с автоматической трансмиссией предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации**

**Предмет:**

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног), с автоматической трансмиссией предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации.

**Место поставки:** Астраханская область, г. Астрахань

**Сроки поставки товара:** с момента заключения государственного контракта **по 20.12. 2018 года.**

**Источник финансирования:** средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

**Начальная (максимальная) цена контракта** —

Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением контракта, в том числе на уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Количество товара: - 6 шт.

**Срок и условия оплаты товара:** Безналичный расчет. Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товара. Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета заказчиком.

**Требования к условиям поставки:**

4.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:** Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

сервисная книжка;

руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

копия одобрения типа транспортного средства;

копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног).

другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей:**

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

15.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

15.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

15.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

15.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

15.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

15.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Потребность в товаре:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в автомобилях на 2018 год в модификации, требуемой для управления пострадавшим | | | |
| Количество всего: | Без обеих ног | Без левой ноги | Без правой ноги |
| 6 | 1 | 2 | 3 |

**Технические характеристики автомобиля. Комплектация.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория автомобиля | М1 | |
| Экологический класс | не менее 5 | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная | |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | |
| Тип кузова / количество дверей | седан/ не менее 4 | |
| Количество мест для сидения | Не менее 5 | |
| Габаритные размеры, мм   * длина * ширина * высота | Не менее 4246  Не менее 1700  Не менее 1500 | |
| База, мм | Не менее 2476 | |
| Колея передних / задних колес, мм | Не менее 1430 / 1414 | |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | Не менее 1560 | |
| Максимальная осевая масса  (технически допустимая), кг   * на переднюю ось * на заднюю ось | Не менее 810  Не менее 850 | |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | |
| - количество и расположение цилиндров | Не менее 4, рядное | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением | |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов | |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое | |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением | |
| Главная передача | цилиндрическая, косозубая | |
| Подвеска   * передняя * задняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами,  - со стабилизатором поперечной устойчивости  полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление (описание)  - рулевой механизм (тип) | с электроусилителем или без него  «шестерня – рейка» | |
| Тормозные системы   * рабочая * запасная   стояночная | - гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные  - каждый контур рабочей тормозной системы  - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | |
| Шины |  | |
| размер | индекс несущей способности | скоростная категория |
| Не менее 175/65R14 | Не менее 82 | H |
| Не менее 185/60R14 |
| Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011: | |