**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного для обеспечения пострадавшего в результате несчастного случая на производстве Рябова А.М. в 2018 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия  | Функциональные и технические характеристики, сроки гарантии | Цена за единицу, руб. | Кол-во, шт. | Общая стоимость, руб. |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный; облицовка должна быть мягкая полиуретановая модульная(поролон), покрытие облицовки должно быть – чулки перлоновые ортопедические; гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; количество приемных (пробных) гильз должно быть – 1; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без чехла полимерного гелевого; крепление протеза бедра на инвалиде должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) и вакуумное; регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида на нагрузку от 75 кг до 100 кг (в зависимости от потребностей получателя); стопа должна быть со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир должен быть полицентрический с гидравлическим управлением фазы переноса; c использованием поворотного устройства; тип протеза по назначению: постоянный | 466 281,50 | 1 | 466 281,50 |
| **ИТОГО:** | **1** | **466 281,50** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2013 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР осуществляется региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР

Гарантийный срок на протез бедра модульный устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и должен составлять:

-– не менее 7 месяцев.

 В течение гарантийного срока исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

**Требования к качеству работ:** протез бедра модульный должен соответствовать требованиям Нац. стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствуют Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей товарами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Место выполнения работ:** Краснодарский край, выполнение работ должно быть осуществлено по месту протезирования.

**Срок выполнения работ:** Изготовление и обеспечение протезом бедра модульным должно осуществляться непосредственно Получателю на основании направления не более чем через 44 (сорок четыре) рабочих дня со дня обращения пострадавшего с направлением филиала № 3 Заказчика.