|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара (модель, страна производитель)** | Характеристика Товара | Ед. изм. (шт) | Кол-во |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для передвижения детей-инвалидов с заболеванием детским церебральным параличом (ДЦП) ) в помещениях. Перемещение должно осуществляться сопровождающим лицом.Рама должна быть изготовлена из прочного металла или сплава.Кресло-коляска должна складываться и раскладываться.Сиденье должно быть съемное, регулируемое по ширине и глубине.Спинка должна регулироваться по углу наклона.Подножка(-и) должна(-ы) быть съемная (-ые) или откидная (-ые).Кресло-коляска должна быть оборудована:- абдуктором,- пятиточечным ремнём безопасности,- подголовником, регулируемым по высоте,- стояночным тормозом,Ширина сиденья должна быть от 24 до 32 см не менее 2-х размеров ширины сиденья в указанном диапазоне (по заявке Получателя).Вес кресло-коляски должен быть не более 20 кг.В комплект кресла-коляски должны входить:- кресло-коляска,- руководство пользователя (паспорт) на русском языке, - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при необходимости).- Гарантийный талон | шт | 48 |
| Итого |  | шт | 48 |

Описание объекта закупки

Коляски инвалидные. Поставка кресел-колясок для инвалидов Республики Крым

**Требования к техническим характеристикам Товара**

**Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара:** Передать Товар по месту жительства Получателя при предъявлении паспорта или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с реестром Получателей на основании Направления Заказчика на обеспечение Получателя, не позднее 01.12.2018г

**Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:**

- ГОСТ Р 50444-92 (раздел 3 п. 3.1, 3.2, 3.4; раздел 4 п.4.1-4.2; раздел 5; раздел 8 п. 8.1.1) «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия»

- ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний. (раздел 4 п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, п.п.4.8.2, п.4.10, 4.11);

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность» (раздел 4 п.4.1; раздел 5 п.п.5.1.1).

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:**

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня передачи Получателю

Установленный производителем срок службы с момента передачи Получателю должен быть не менее срока пользования креслом-коляской, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Наличие декларации о соответствии и регистрационного удостоверения на медицинское изделие.