**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: Поставка в 2025 году кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов).

 Количество – 25 шт.

 2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника закупки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | ОКПД2/КТРУ/ КОЗ | Кол-во,шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002884 - Кресло-туалет-01.28.23.01.04.03Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 25 | Кресло-стул с санитарным оснащением | должен быть предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальная ширина сидения | ≥ 25 и ≤ 35 см |
| Максимальный вес пациента | ≥ 35 и ≤ 55 кг |
| Наличие колес | Да |
| Подлокотники | Откидные |
| Подножки | Съемные |
| Регулировка высоты | Нет |
| Стояночный тормоз | Да |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Спинка кресла-стула | должна быть изготовлена из вспененного полиуретана и должна быть оснащена ремнем безопасности |
| Боковая поддержка туловища | должна регулироваться по ширине с обеих сторон |
| Сиденье кресла-стула | должно быть изготовлено из вспененного полиуретана, должно иметь съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана |
| Сиденье | должно иметь гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента |
| Кресло-стул | должен иметь туалетное судно |
| Устройство для поддержки головы | должно состоять из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья |
| Подголовник | должен быть изготовлен из вспененного полиуретана и должен иметь анатомическую форму с выраженной боковой поддержкой |
| Подлокотники кресла-стула | должны быть изготовлены из полимерного синтетического материала, должны быть откидывающимися назад вниз, должны быть оснащены пружинными штифтами для фиксации в рабочем положении |
| Подножки кресла-стула | должны быть быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней должны иметь эргономичную рифленую поверхность с упором для пятки |
| Передние и задние колёса | должны быть самоориентирующиеся, с возможностью поворота на не менее 360º, на вилках из особо прочного пластика, для облегчения движения вилка должна иметь наклон |
| Шины | должны быть литые, выполнены из полиуретана |
| Тормоза | должен быть в наличии индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса |
| Глубина сиденья | должна быть регулируемая в диапазоне не менее: 25 - 29 см (должна быть бесступенчатая регулировка) |
| В комплект поставки входит | - паспорт на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-стула | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3. Место поставки товара – по месту жительства, по месту пребывания, фактического проживания получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" апреля 2025 года.

Срок действия контракта до 30.06.2025г.

4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.