**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 03.29.08.07.10Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | 1 | шт. | Функциональные эксплуатационные характеристики | качественная | Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя; количество приемных (пробных) гильз: 2; постоянная гильза должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должно быть с применением чулок ортопедических перлоновых или силоновых, допускается покрытие защитное плёночное. Крепление протеза на Получателе должно быть вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа должна быть с высокой степенью энергосбережения, с активной пяткой и расщепленной передней частью, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Коленный модуль должен быть семизвенный гидравлический с увеличенной гидравлической системой и дополнительным охлаждением с регулировкой поднятия/заброса пятки при разгибании во время периода активности. Тип протеза: постоянный. |  | Значение хар-ки не может меняться |

**Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)**

Соответствие стандартам, установленным действующим законодательством:

«ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления протеза нижней конечности (далее – Изделие), должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также соответствуют требованиям действующих стандартов.

**Требования к упаковке, маркировке**

Упаковка Изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

На Изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный предприятием-изготовителем, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Изделия должны осуществляться с соблюдением требований:

- «ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных Работ**

При передаче изготовленного Изделия Исполнитель должен проинформировать Получателя о месте и условиях гарантийного ремонта Изделия. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и составляет не менее 9 месяцев.

В случае предъявления претензий к качеству полученного Изделия Исполнитель обязан принять от Получателя некачественное Изделие в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи Изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должны производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта Изделия, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту и срокам выполнения Работ**

Место выполнения работ: Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

1. Снятие замеров для изготовления Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).
2. Выполнение работ по изготовлению Изделия – Российская Федерация, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).
3. Выдача Получателю изготовленного Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).
4. Выполнение работ по изготовлению Изделия начинается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика сведений о Получателе и исполнено в срок не позднее 02.05.2025 г., а в случае обращения Получателя с направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения, но не позднее 02.05.2025 г.