**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поставка кресел-колясок в целях социального обеспечения граждан** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ/  КОЗ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 |
| 1 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000 / 30.92.20.000-00000043/  01.28.07.01.01.12 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 33 и ≤ 38,5** | | | | см | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 150** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 38 см +/- 1 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000041/  01.28.07.01.01.10 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 39 и ≤ 45,5** | | | | См | **Значение хар-ки не может меняться** |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 135** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/  01.28.07.01.01.08 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 46 и ≤ 55** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 113 и ≤ 200** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 2 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | **Значение хар-ки не может меняться** |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000043/  01.28.07.01.01.12 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 33 и ≤ 38,5** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 150** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 38 см +/- 1 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/  01.28.07.01.01.10 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 39 и ≤ 45,5** | | | | См | **Значение хар-ки не может меняться** |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 135** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 6 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/  01.28.07.01.01.08 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 46 и ≤ 55** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 113 и ≤ 200** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 2 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 7 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000 / 30.92.20.000-00000043/  01.29.07.01.01.12 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 33 и ≤ 38,5** | | | | см | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 150** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 38 см +/- 1 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 8 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000041/  01.29.07.01.01.10 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 39 и ≤ 45,5** | | | | См | **Значение хар-ки не может меняться** |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 135** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 9 | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000041/  01.29.07.01.01.10 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 46 и ≤ 55** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 113 и ≤ 200** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **комнатная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 2 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | **Значение хар-ки не может меняться** |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 10 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000043/  01.29.07.01.01.12 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 33 и ≤ 38,5** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 150** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 38 см +/- 1 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 11 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000043/  01.29.07.01.01.12 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 39 и ≤ 45,5** | | | | См | **Значение хар-ки не может меняться** |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 100 и ≤ 135** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 12 | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов)/ - Кресло-коляска механическая** | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/  01.29.07.01.01.08 |  | шт | **Конструкция** | **качественная** | **складная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальная ширина сиденья** | **количественная** | **≥ 46 и ≤ 55** | | | | **См** | Значение хар-ки не может меняться |
| **Максимальный вес пациента** | **количественная** | **≥ 113 и ≤ 200** | | | | кг | Значение хар-ки не может меняться |
| **Назначение** | **качественная** | **прогулочная** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Наличие подголовника** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Откидная спинка** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Регулировка угла наклона подножки** | **качественная** | **да** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Рычажный привод** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Тип управления** | **качественная** | **пациентом** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| **Фиксация туловища** | **качественная** | **нет** | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ширина сиденья | качественная | Кресла-коляски имеют ширину сиденья: 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 2 типоразмерах.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные и технические характеристики | качественная | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.  Кресло-коляска с приводом от обода колеса.  Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации.  Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира.  Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.  Поворотные колеса имеют надувные покрышки. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса.  В качестве опор вращения в передних и в задних колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой.  Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами.  Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Диаметр поворотных колес | количественная | ≥ | 15 | ≤ | 20 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диаметр приводных колес | количественная | ≥ | 57 | ≤ | 62 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Приводные колеса | качественная | Приводные колеса имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Спинка | качественная | Спинка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Высота спинки не менее 42,5 см и имеет возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Сиденье | качественная | Сиденье изготовлено из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами.  Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Подлокотники | качественная | Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника он не обладает возвратной пружиной.  Подлокотники регулируются по высоте. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Длина подлокотников | количественная | ≥ | 27 | ≤ | 30 | См. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Подножки | качественная | Подножки легко демонтируются или отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | ≤ 18 | | | | Кг. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Маркировка кресла-коляски содержит | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Соответствие требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 | качественная | да | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар новый (ранее неиспользованный), не содержит восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности»

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

*Поставщик обязан предоставить копии гарантийных талонов или книжек (руководство пользователя), а также спецификации с указанием индивидуальных номеров изделий.*

*Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе обработки выданных Получателям направлений на получение Изделия (принятие направления в работу, выдача Изделия и т.д.).*

*В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*