Описание объекта закупки

1. Объект закупки:

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей в 2024 г.

1. **Количество товара:** 17 шт., в т.ч. в модификации, требуемой для управления пострадавшими с ручным управлением: с механической коробкой передач без левой 6 шт., без правой 3 шт. и без обеих конечностей 5 шт.; с автоматической коробкой передач без правой конечности 1 шт. и без обеих конечностей 2 шт.
2. **Место поставки товара:** Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала.
3. **Сроки поставки товара:** 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется не ранее 20 рабочих дней со дня заключения контракта, но не позднее 10 ноября 2024года
4. Требования к условиям поставки:

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» и/или Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (**ОКПД 2 – 29.10.59.390**) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2024 года изготовления.

Автомобили должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» и/или Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства и/или заключения об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или заключения об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 в составе автомобиля.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

6. Требования к документам, подтверждающим соответствие  
автомобилей установленным требованиям и документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- электронный паспорт транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобилями категории М1 в составе автомобиля;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1. **Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги.  Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Категория автомобиля - М1;  Тип кузова/количество дверей - Хэтчбэк или седан/ не менее 4;  Экологический класс - не менее 2;  Колесная формула/ведущие колеса -4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя - переднее поперечное;  Тип двигателя - бензиновый;  Трансмиссия (тип) – механическая;  Тип коробки передач – с возможностью ручного управления  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем см3) – более 1500, но не более 1800;  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. | штука | 3 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги.  Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Категория автомобиля - М1;  Тип кузова/количество дверей - Хэтчбэк или седан/ не менее 4;  Экологический класс - не менее 2;  Колесная формула/ведущие колеса -4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя - переднее поперечное;  Тип двигателя - бензиновый;  Трансмиссия (тип) – механическая;  Тип коробки передач – с возможностью ручного управления  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем см3) – более 1500, но не более 1800;  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. | штука | 6 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног. Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Категория автомобиля - М1;  Тип кузова/количество дверей - Хэтчбэк или седан/ не менее 4;  Экологический класс - не менее 2;  Колесная формула/ведущие колеса -4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя - переднее поперечное;  Тип двигателя - бензиновый;  Трансмиссия (тип) – механическая;  Тип коробки передач – с возможностью ручного управления  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем см3) – более 1500, но не более 1800;  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. | штука | 5 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног. Автомобили легковые с автоматической коробкой передач, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Категория автомобиля - М1;  Тип кузова/количество дверей - Хэтчбэк или седан/ не менее 4;  Экологический класс - не менее 2;  Колесная формула/ведущие колеса -4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя - переднее поперечное;  Тип двигателя - бензиновый;  Трансмиссия (тип) – автоматическая;  Тип коробки передач – с возможностью ручного управления  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем см3) – более 1500, но не более 1800;  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. | штука | 2 |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия правой ноги.  Автомобили легковые с автоматической коробкой передач, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые | Категория автомобиля - М1;  Тип кузова/количество дверей - Хэтчбэк или седан/ не менее 4;  Экологический класс - не менее 2;  Колесная формула/ведущие колеса -4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя - переднее поперечное;  Тип двигателя - бензиновый;  Трансмиссия (тип) – автоматическая;  Тип коробки передач – с возможностью ручного управления  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем см3) – более 1500, но не более 1800;  Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо - бензин с октановым числом не менее 95. | штука | 1 |

8. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории города Махачкала Республики Дагестан в соответствии с местом поставки, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой получателю при фактической передаче товара.

Гарантийное обеспечение не предусмотрено.