Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению протезами стопы; протезами голени модульными, в том числе при недоразвитии (приобретение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код по ОКПД2 | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | 32.50.22.121 | Протез стопы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Передний отдел стопы Средний отдел стопыПродольная ампутация стопы**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 1-2**Приемная гильза на культю стопы** **Стопа** (в зависимости от потребности получателя):ВкладышСтопа в виде составного элемента при ампутации на уровне переднего отдела стопыСтопа в виде составного элемента при ампутации на уровне среднего отдела стопыСтопа в виде составного элемента при продольной ампутации стопы | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 150 229,67 |
| 2. | 32.50.22.121 | Протез стопы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Передний отдел стопы Средний отдел стопыПродольная ампутация стопы**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности** (в зависимости от потребности получателя):1-2, 2-3**Приемная гильза на культю стопы** **Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирная при 1-3 уровне активности  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 162 757,33 |
| 3. | 32.50.22.121 | Протез стопы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Передний отдел стопы Средний отдел стопыПродольная ампутация стопы**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза на культю стопы** **Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов при 3-4 уровне активности | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 235 793,00 |
| 4. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Нижняя треть голениСредняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 1-2**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаАнатомическое креплениеМанжета на бедроБандаж-наколенникКожаное крепление (пояс-уздечка)Индивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 207 239,33 |
| 5. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):По Пирогову и/или по СаймуВычленение в голеностопном суставеНижняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 1-2**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Модуль стопыСтопа бесшарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Анатомическое креплениеБандаж-наколенникИндивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 184 652,67 |
| 6. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голениВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 1-2**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Модуль стопыСтопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Манжета на бедроКожаное крепление (пояс-уздечка)Индивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 174 286,00 |
| 7. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голениВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 2-3**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без него**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеАнатомическое креплениеБандаж-наколенникКожаное крепление (пояс-уздечка)Индивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 345 133,33 |
| 8. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Нижняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 2-3**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Анатомическое креплениеБандаж-наколенникИндивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 256 386,67 |
| 9. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Нижняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 2-3**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Замок полимерного чехлаВакуумное креплениеБандаж-наколенник**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 396 283,00 |
| 10. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 2-3**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без него**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаБандаж-наколенник**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 461 583,00 |
| 11. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 2-3**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без него**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаМанжета на бедро**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 478 868,33 |
| 12. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Нижняя треть голениСредняя треть голениВерхняя треть голениВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеАнатомическое креплениеБандаж-наколенникКожаное крепление (пояс-уздечка)Индивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 355 017,00 |
| 13. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Нижняя треть голениСредняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаБандаж-наколенник**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 475 200,67 |
| 14. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без него**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаБандаж-наколенник**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 548 500,67 |
| 15. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоГидравлическая щиколотка с регулировкой флексий**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеЗамок полимерного чехлаБандаж-наколенник**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 677 029,00 |
| 16. | 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации** (в зависимости от потребности получателя):Средняя треть голениВерхняя треть голени**Состояние культи** (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;Нефункциональная**Уровень активности:** 3-4**Приемная гильза****Вкладные элементы** (в зависимости от потребности получателя):Вкладная гильза из силиконаВкладная гильза из вспененного полимера**Стопа** (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)**Дополнительный компонент** (модуль) протеза (в зависимости от потребности получателя):Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоГидравлическая щиколотка с регулировкой флексий**Крепление** (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеАнатомическое креплениеБандаж-наколенникИндивидуальное**Отделочные косметические элементы** (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт | 660 046,33 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | **5 769 006,00** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | **27 000 000,00** |

**Требования к качеству** **работ:** протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ P 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протезы соответствуют требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Результаты работ:** работы по обеспечению протезами эффективно исполнены, если у инвалида: восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

В соответствии с ГОСТ Р 53870-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги по протезированию нижних конечностей» исполнитель осуществляет обучение пациента ходьбе и пользованию ПОИ. Работы по обеспечению протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В соответствии с «ГОСТ Р 59542-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности" (далее – ГОСТ Р 59542-2021) обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно- ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ по протезированию нижних конечностей.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ:** Срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 15.08.2025 года.

 **Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Российская Федерация, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаться непосредственно Получателям.

**Организация пунктов выдачи:** Доступное для Получателей помещение под размещение пункта (пунктов) приема в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в каждый пункт приема обозначен надписью, позволяющей четко определить назначение и место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним беспрепятственны для Получателей, оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, оборудованы пандусами. Входная группа, пути движения внутри пункта (пунктов) приема, пути эвакуации соответствуют требованиям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Исполнителем обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

Зона ожидания Получателей оборудована мебелью для ожидания в сидячем положении. Зона обслуживания не располагается в зоне ожидания.

Изделия находятся на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем их надлежащее хранение. Изделия не находятся в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения. Пункты приема Получателей, организованные Исполнителем, располагаются на территории Краснодарского края, в том числе в г. Краснодаре.

**Гарантийный срок на протезы** Срок предоставления гарантии составляет 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель производит замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя 20 рабочих дней.

Обязанность Исполнителя, при выдаче изделия Получателю предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой изделия до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Порядок определения количества товара, объема работ, услуг: Заказчик должен предоставить Исполнителю реестры, которые формируются по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 15.07.2025.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)