Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

**Поставка технических средств реабилитации (электронных ручных видеоувеличителей) в целях социального обеспечения граждан в 2024 году**

*ОКПД2: 26.40.33.190 – Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая.*

*КОЗ: 01.28.13.01.02 - Электронный ручной видеоувеличитель*

*КТРУ: 28.99.39.190-00000282 – Видеоувеличитель*

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **85 штук.**

Срок поставки товара Получателям: **до 31.07.2024 г.**

Сроки действия Контракта: **с даты заключения государственного контрактадополного исполнения контрактных обязательств.**

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных территориальному отделению Фонда.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.** | **КОЗ** | **КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| Электронный ручной видеоувеличитель | 13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель | 01.28.13.01.02 | 28.99.39.190-00000282 – Видеоувеличитель | Тип  *(характеристика является обязательной для применения)* | Ручной |  | 85 |
| Максимальный уровень увеличения, крат *(характеристика является обязательной для применения)* | ≥ 10 |  |
| Наличие экрана | Да |  |
| Размер диагонали экрана | ≥ 3  и  < 5 | Дюйм (25,4 мм) |
| Возможность регулировки | Яркость изображения |  |
| Количество цветовых режимов | ≥ 10 | Штука |
| Вес | ≤ 0,3 | Килограмм |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |
| Интерфейс | Слот для SD-карты |  |
| Максимальное время автономоной работы от аккумулятора | ≥ 2 | Час |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  |
| Тип питания | От аккумулятора;  От сети |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **85** |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда РФ от 13 февраля 2018 г. N 86 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Электронный ручной видеоувеличитель – портативное (небольшое по размерам, удобное для ношения при себе) устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для чтения плоскопечатного текста людьми с ослабленным зрением.

**Требования к качеству товара**

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленные, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях. Изделия не должны иметь деформаций и повреждений корпуса и дисплея.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация и ремонт специальных устройств для оптической коррекции слабовидения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020.

**Требования к безопасности товара**

Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения должно отвечать требованиям ГОСТ Р 51075-2017, ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2019.

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны иметь действующие сертификаты или декларации соответствия.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара**

На товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**Требования к сроку и объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи товара. Его продолжительность 24 месяца.

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей.

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.