Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом комнатных/прогулочных в 2025 году (совместная).

1. Требования к количеству.

Количество кресел-колясок с ручным приводом комнатных/прогулочных далее Товар) составляет: 2015 шт.

1. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в том числе:

* ГОСТ Р 58266-2018 «Кресла-коляски. Термины и определения. Классификация»;
* ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;
* ГОСТ Р 51083-2021 Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия;
* ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела;

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок на выдаваемый Товар должен составлять 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

3. Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Товара** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **Наименование товара по КТРУ** | **Кол-во** | **Ед изм.** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Значение характеристики** | | | | **Ед. изм.** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей - инвалидов)  (28) | 7-01-01 - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000013  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 1000 | Шт. | Назначение | качественная | Для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама кресла-коляски | качественная | Из высокопрочных алюминиевых сплавов, покрытые высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Устойчивые к коррозии и к дезинфекции | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Механизм рамы с крестообразной системой складывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складывание и раскладывание кресла-коляски | качественная | Без применения инструмента. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | качественная | С надувными или литыми полиуретановыми покрышками | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес | количественная | > | 150 | < | 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Позиции вилки поворотного колеса для установки его положения | количественная | > | | 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | качественная | С литыми покрышками и с алюминиевыми ободами и обручами, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | количественная | > | 570 | < | 620 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка и сиденье | качественная | из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | количественная | > | | 425 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировки спинки по высоте | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество положений для регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | количественная | > | | 3 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон регулировки глубины сиденья | количественная | > | | 60 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники | качественная | Откидные назад | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация подлокотника | качественная | Отсутствие возвратной пружины узла фиксации подлокотника для манипулирования одной рукой | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка подлокотников по высоте | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладок подлокотников |  | Из вспененной резины. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | количественная | > | 270 | < | 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | качественная | легко демонтируемые или отводящиеся внутрь рамы без демонтажа. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка опоры подножек по высоте в диапазоне от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см | количественная | > | 350 | < | 480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка опоры подножек по углу наклона (в градусах) | количественная | > | | 10 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Многофункциональный адаптер, приводного колеса | качественная | Для индивидуальных регулировок коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подушка на сиденье | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Страховочное устройство от опрокидывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | количественная | > | | 125 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | < | | 18 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья | качественная | (38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см). | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Типоразмеры |  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Получателя | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-коляски | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная    (29) | 7-01-01 - Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000-00000013  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 8 | Шт. | Назначение | качественная | Для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама кресла-коляски | качественная | Из высокопрочных алюминиевых сплавов, покрытые высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Устойчивые к коррозии и к дезинфекции | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Механизм рамы с крестообразной системой складывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складываниеи раскладывание | качественная | Без применения инструмента. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | качественная | С надувными или литыми полиуретановыми покрышками | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес | количественная | > | 150 | < | 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Позиции вилки поворотного колеса для установки его положения | количественная | > | | 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | качественная | С литыми покрышками и с алюминиевыми ободами и обручами, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | количественная | > | 570 | < | 620 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка и сиденье | качественная | из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | количественная | > | | 425 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировки спинки по высоте | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество положений для регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | количественная | > | | 3 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон регулировки глубины сиденья | количественная | > | | 60 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники | качественная | Откидные (назад) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация подлокотника | качественная | Отсутствие возвратной пружины узла фиксации подлокотника для манипулирования одной рукой | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка подлокотников по высоте | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладок подлокотников |  | из вспененной резины. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | количественная | > | 270 | < | 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | качественная | легко демонтируемые или отводящиеся внутрь рамы без демонтажа. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка опоры подножек по высоте в диапазоне от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см | количественная | > | 350 | < | 480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка опоры подножек по углу наклона (в градусах) | количественная | > | | 10 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Многофункциональный адаптер, приводного колеса | качественная | Для индивидуальных регулировок коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подушка на сиденье | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Страховочное устройство от опрокидывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | количественная | > | | 125 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | < | | 18 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья | качественная | (38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см). | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Типоразмеры |  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Получателя | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-коляски | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей - инвалидов)  (28) | 7-02-01 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000013  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 1000 | Шт. | Назначение | качественная | Для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама кресла-коляски | качественная | Из высокопрочных алюминиевых сплавов, покрытые высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Устойчивые к коррозии и к дезинфекции | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Механизм рамы с крестообразной системой складывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складывание и раскладывание | качественная | Без применения инструмента. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | качественная | С надувными или литыми полиуретановыми покрышками | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес | количественная | > | 150 | < | 200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Позиции вилки поворотного колеса для установки его положения | количественная | > | | 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | качественная | С надувными покрышками с алюминиевыми ободами и обручами, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | количественная | > | 570 | < | 620 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка и сиденье | качественная | из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | количественная | > | | 425 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировки спинки по высоте | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество положений для регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | количественная | > | | 3 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон регулировки глубины сиденья | количественная | > | | 60 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники | качественная | Откидные (назад) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация подлокотника | качественная | Отсутствие возвратной пружины узла фиксации подлокотника для манипулирования одной рукой | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка подлокотников по высоте | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладок подлокотников |  | из вспененной резины. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | количественная | > | 270 | < | 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | качественная | легко демонтируемые или отводящиеся внутрь рамы без демонтажа. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка опоры подножек по высоте в диапазоне от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см | количественная | > | 350 | < | 480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка опоры подножек по углу наклона (в градусах) | количественная | > | | 10 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Многофункциональный адаптер, приводного колеса | качественная | Для индивидуальных регулировок коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подушка на сиденье | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Страховочное устройство от опрокидывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | количественная | > | | 125 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | < | | 18 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья | качественная | (38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см). | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Типоразмеры |  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Получателя | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-коляски | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная  (29) | 7-02-01 - Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000013  Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 7 | Шт. | Назначение | качественная | Для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама кресла-коляски | качественная | Из высокопрочных алюминиевых сплавов, покрытые высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Устойчивые к коррозии и к дезинфекции | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Механизм рамы с крестообразной системой складывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Складывание и раскладывание | качественная | Без применения инструмента. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поворотные колеса | качественная | С надувными или литыми полиуретановыми покрышками | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диаметр поворотных колес | количественная | > | 150 | < | 200 | мм |  |
| Позиции вилки поворотного колеса для установки его положения | количественная | > | | 4 | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Приводные колеса | качественная | с надувными покрышками с алюминиевыми ободами и обручами, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр приводных колес | количественная | > | 570 | < | 620 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. | качественная | В качестве опор вращения в передних и в задних колесах | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Спинка и сиденье | качественная | из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | количественная | > | | 425 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировки спинки по высоте | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество положений для регулировки глубины сиденья в зависимости от длины бедра | количественная | > | | 3 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Диапазон регулировки глубины сиденья | количественная | > | | 60 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подлокотники | качественная | Откидные (назад) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация подлокотника | качественная | Отсутствие возвратной пружины узла фиксации подлокотника для манипулирования одной рукой | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка подлокотников по высоте | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал накладок подлокотников |  | из вспененной резины. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина подлокотников | количественная | > | 270 | < | 300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | качественная | легко демонтируемые или отводящиеся внутрь рамы без демонтажа. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка опоры подножек по высоте в диапазоне от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см | количественная | > | 350 | < | 480 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка опоры подножек по углу наклона (в градусах) | количественная | > | | 10 | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Многофункциональный адаптер, приводного колеса | качественная | Для индивидуальных регулировок коляски не менее чем в 16 позициях:  - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см;  - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º;  - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подушка на сиденье | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Толщина подушки на сиденье | количественная | > | | 50 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Страховочное устройство от опрокидывания | качественная | Наличие | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | количественная | > | | 125 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки | количественная | < | | 18 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья | качественная | (38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см). | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Типоразмеры |  | Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Получателя | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка кресла-коляски | качественная | - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя. | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | качественная | - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан проинформировать Получателя (представителя Получателя) о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы).

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

5. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* по месту нахождения пункта выдачи, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должны быть организован Поставщиком в г. Самара.

Пункт выдачи товара, организованный поставщиком, должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пункта выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателю не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пункте выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункт выдачи товара должен соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения;

* по месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.