**Техническое задание**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных в целях социального обеспечения граждан**

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Место поставки:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район. Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки: Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Гарантийный срок: Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи Товара Получателю. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Российская Федерация для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2** | **Наименование и код товара, работы, услуги КТРУ** | **Наименование Товара/ Номер вида ТСР\*** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | **Единицы измерения** | **Кол-во (шт)** |
| **Наименование характеристики** | **Значения характеристики** |
|  1 | ОКПД2:30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 30.92.20.000-00000039Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200) | 7-01-01Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Конструкция | Складная |  | 41 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | Килограмм |
| Назначение | Комнатная |  |
| Наличие подголовника | Нет |  |
| Откидная спинка | Нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
| Рычажный привод | Нет |  |
| Тип управления | Пациентом |  |
| Фиксация туловища | Нет |  |
| 2 | ОКПД2:30.92.20.000Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 30.92.20.000-00000041Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135) | 7-01-01Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Конструкция | Складная |  | 13 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | Килограмм |
| Назначение | Комнатная |  |
| Наличие подголовника | Нет |  |
| Откидная спинка | Нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
| Рычажный привод | Нет |  |
| Тип управления | Пациентом |  |
| Фиксация туловища | Нет |  |

**\*** Приказ от 13.02.2018г. № 86н.