**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование объекта закупки**: поставка в 2024 году в 2024 году легковых автомобилей, оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления) обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги по КТРУ** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки** | **29.10.59.390** | **Размер колесных дисков** | **≥14** | **Дюйм** | **Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики** | **Штука** | **14** |
| **Комплектация транспортного средства** | **Усилитель рулевого управления** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Экологический класс** | **≥2** |  | **Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики** |
| **Тормозные механизмы задние** | **Барабанные** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Тормозные механизмы передние** | **Дисковые** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Тип легкового автомобиля** | **Седан** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Материал салона** | **Текстиль** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Рабочий объем двигателя** | **от 1500 до 2000** | **см3** | **Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики** |
| **Тип коробки передач** | **Механическая** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Тип двигателя** | **Бензиновый** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Тип привода** | **Моноприводный** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Количество посадочных мест** | **5** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |
| **Устройство ручного управления** | **Установка устройства ручного управления требуется в соответствии с указаниями в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания** |  | **Значение характеристики не может изменяться участником закупки** |

1. **Требования к порядку поставки товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, 2024 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (правой ноги; левой ноги; обеих ног) должны быть оборудованы устройством ручного управления (адаптированными органами управления).

Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные устройства ручного управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны иметь электронные паспорта транспортного средства.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или заключения об оценке типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног) или иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства (выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС)) с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства или копию заключения об оценке типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног) или копию сертификата соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Нижнего Новгорода, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта (и документа, подтверждающего полномочия законного представителя Получателя) и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Основанием для обеспечения автомобилем застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, является Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Стоимость поставки легковых автомобилей включает в себя все расходы поставщика, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км. (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.