**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ЭА.56-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка транспортных средств (автомобилей) в 2024 году, оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Кол-во (шт.)** |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без левой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые)КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 | 2 |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | автоматическая / вариатор |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011. |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без обеих ног: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые)КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | М1 | 2 |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | автоматическая / вариатор |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |

**Требования к автомобилям**

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2024 года изготовления;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобиля должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

Срок гарантии на поставленный автомобиль 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Требования к безопасности товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее - ТР ТС 018/2011) или Постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.