**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка автомобилей необходимой модификации с адаптированными органами управления в целях социального обеспечения получателей в 2024 году.**

**ИКЗ: 24-11325026620132601001-0160-001-2910-323**

**Наименование объекта закупки:** Легковые автомобили с адаптированными органами управления для получателей с нарушениями функций левой ноги, правой ноги, обеих ног (с механической трансмиссией).

**Количество Товара:** 20 (двадцать) автомобилей с адаптированными органами управления для получателей с нарушениями функций левой ноги, правой ноги, обеих ног (с механической трансмиссией).

Страна происхождения: Российская Федерация

Место поставки Товара – передача автомобиля Получателю (либо его представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности) осуществляется в сервисном центре Поставщика или соисполнителя на территории г. Саранска Республики Мордовия, при предоставлении Получателем (его представителем) паспорта и направления.

Сроки поставки Товара: со дня заключения государственного контракта не позднее 02.12.2024 года осуществить поставку 100% общего объема Товара. Передача автомобилей Получателям осуществляется в срок не позднее 05.12.2024 года.

Требования к качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика

Товар является новым (ранее неиспользованным), не содержит восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеет дефектов связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар соответствует требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, не выделяет при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления товара, не воздействуют на поверхности, с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации. Поставляемые автомобили соответствуют требованиям ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

1.1 Автомобили должны быть легковые.

1.2. Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям подтверждается документами, принятыми для данного вида товара.

1.3. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость».

1.4. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушением функций левой, правой ноги, обеих ног), по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.5. Автомобили должны быть изготовлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом и иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

1.6. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. В рамках предпродажной подготовки автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства и/или заключении об оценке транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1.7 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног) или сертифицированы в составе автомобиля.

 2. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

2.1. Гарантийный талон на автомобиль;

2.2. Паспорт транспортного средства или Выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) (далее – ЭПТС);

2.3. Сервисная книжка;

2.4. Руководство по эксплуатации автомобиля;

2.5. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

2.6. Копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

2.7. Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

2.8. Акт приемки-передачи автомобиля.

2.9. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

3.1. Гарантия на товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч километров) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

3.2. На отдельные комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия 12 (двенадцать) месяцев (в соответствии с данными завода изготовителя с учетом допустимого пробега), с момента передачи товара Получателю.

3.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, с даты передачи товара Получателю, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

3.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи товара.

3.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

3.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.

3.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо соисполнителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

 Гарантийное обслуживание автомобилей производится на территории Республики Мордовия.

4.Требования к качеству Товара:

4.1. Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.2. Качество и маркировка товара соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

5. Требования к техническим характеристикам поставляемого Товара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для получателей с нарушениями функций левой ноги (с механической трансмиссией) | Год изготовления | Не ранее 2024 |
| Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей  | седан/4 |
| Экологический класс | 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Тип коробки передач | с механическим переключением передач  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления)  |
| Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для получателей с нарушениями функций правой ноги (с механической трансмиссией) | Год изготовления | Не ранее 2024 |
| Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей  | седан/4 |
| Экологический класс | 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Тип коробки передач | с механическим переключением передач  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления)  |
| Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для получателей с нарушениями функций обеих ног (с механической трансмиссией) | Год изготовления | Не ранее 2024 |
| Категория автомобиля | М1 |
| Тип кузова/количество дверей  | седан/4 |
| Экологический класс | 5 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Тип коробки передач | с механическим переключением передач  |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления)  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Поставщик:**  |