**Требования к срокам и месту поставки товара:**

Сроки поставки товара: с даты заключения государственного контракта до 16.09.2024г.

Срок исполнения контракта: контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе и действует до 30.09.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

Место поставки товара: г. Архангельск. Доставка автомобиля до места хранения в г.Архангельске с предварительным (за 3 рабочих дня) сообщением Заказчику даты и предположительного времени прибытия, разгрузка автомобиля, бесплатное хранение автомобиля до приезда получателя (пострадавшего).

Поставщик (представитель Поставщика) должен иметь площадку (помещение), конструктивные и функциональные параметры, которых обеспечат надежность хранения автотранспорта в течение времени хранения, обеспечить бесплатное хранение автомобилей до выдачи Товара, выполнить предпродажную подготовку, оформить документы на автомобиль для регистрации в органах ГИБДД УМВД России по Архангельской области, оплатить налоги и другие обязательные платежи, выполнить выдачу автомобиля пострадавшему представителем Поставщика, обеспечить возможность гарантийного обслуживания автомобиля на территории г. Архангельска и Архангельской области.

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | | Кол-во, шт. |
| Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 (ред. От 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».  Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, обязательными для данного вида товара.  Автомобили должны быть легковыми.  Автомобили должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобилей.  Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или копии заключения об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.  Автомобили должны быть оборудованы средствами управления (специальное оборудование) с видами патологий нижних конечностей «без левой ноги», «без правой ноги», «без обеих ног».  Автомобили и средства управления (специальное оборудование) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.  Средства управления (специальное оборудование) должны иметь сертификат соответствия в составе автомобиля. | | | | | |
| 1 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением в модификации «без обеих ног» | Тип двигателя | | четырехтактный, бензиновый | 3 |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | | не более 1600 |
| Тип коробки передач | | механический |
| Оборудование автомобиля | | в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»\* |
| 2 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением в модификации «без правой ноги» | Тип двигателя | | четырехтактный, бензиновый | 2 |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | | не более 1600 |
| Тип коробки передач | | механический |
| Оборудование автомобиля | | в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»\* |
| 3 | Специальное транспортное средство – автомобиль с ручным управлением в модификации «без левой ноги» | Тип двигателя | | четырехтактный, бензиновый | 1 |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см куб. | | не более 1600 |
| Тип коробки передач | | механический |
| Оборудование автомобиля | | в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»\* |

\* в соответствии с пунктом 24 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.02.2018г. №29 «О внесении изменений в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» оснащение транспортных средств, не проходивших оценку соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011) или законодательства государства-члена Евразийского экономического союза, антиблокировочными тормозными системами является обязательным, за исключением случая переоборудования транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями. В оснащении данных транспортных средств допускается отсутствие антиблокировочной тормозной системы.

Гарантийный срок на товар составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия - 12 (Двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, составляет 6 (Шесть) месяцев, если иное не указано поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче товара.

Дата передачи товара Получателю указана в регистрационной карточке Сервисной книжки.

Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению Поставщиком в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику, либо иному официальному дилеру, для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.