*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (матрацы воздушные)

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики\*\* | Показатель характеристики | Количество (шт.) |
| 1 | 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)КТРУ22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | *Противопролежневые матрацы воздушные*  | Предназначаются для профилактики и лечения пролежней у инвалидов, могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.  | 600 |
| *Вид матрацов:* | Обеспечивают получателю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |
| *Назначение:* | Должен достигаться эффект непрерывного массажа.  |
| *Давление*: | Регулируется в зависимости от веса пациента. |
| *Переменное давление*: | Создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраца. |
| *Состав матраца:* | Состоит из легкомоющегося гипоаллергенного материала.  |
| *Положение компрессора:*  | Возможность размещать компрессор на полу или на боковом ограждении кровати. |
| *Наполняемостью внутреннего объема противопролежневых матрацев*:  | Воздух |
| *Комплектация:*  | Комплектуется малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |
| *Длина* *матраца (в рабочем состоянии)*: | Больше или равно 2000 мм |
| *Ширина матраца (в рабочем состоянии)*: | Больше или равно 900 мм |
| *Высота матраца (в рабочем состоянии)*:  | Больше или равно 70 мм |
| *Допустимая нагрузка на матрац*:  | Больше или равно 120 кг |
| *Рабочее давление*:  | Больше или равно 20 кПА |
| *Блок питания* *(*должен быть переменный ток)  | 220 В |
| *Работа матраца:*  | Непрерывная |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. |
| 2 | 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)КТРУ22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | *Противопролежневые матрацы воздушные*  | Предназначаются для профилактики и лечения пролежней у инвалидов, могут быть использованы в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.  | 4 |
| *Вид матрацов:* | Обеспечивают получателю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. |
| *Назначение:* | Должен достигаться эффект непрерывного массажа.  |
| *Давление*: | Регулируется в зависимости от веса пациента. |
| *Переменное давление*: | Создается благодаря насосу, который через трубки подает воздух поочередно, в задаваемом ритме, в различные ячейки матраца. |
| *Состав матраца:* | Состоит из легкомоющегося гипоаллергенного материала.  |
| *Положение компрессора:*  | Возможность размещать компрессор на полу или на боковом ограждении кровати. |
| *Наполняемостью внутреннего объема противопролежневых матрацев*:  | Воздух |
| *Комплектация:*  | Комплектуется малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. |
| *Длина* *матраца (в рабочем состоянии)*: | Больше или равно 2000 мм |
| *Ширина матраца (в рабочем состоянии)*: | Больше или равно 900 мм |
| *Высота матраца (в рабочем состоянии)*:  | Больше или равно 70 мм |
| *Допустимая нагрузка на матрац*:  | Больше или равно 120 кг |
| *Рабочее давление*:  | Больше или равно 20 кПА |
| *Блок питания* *(*должен быть переменный ток)  | 220 В |
| *Работа матраца:*  | Непрерывная |
| *Соответствие национальным стандартам* | ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. |
|  | **ИТОГО** | **604** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

 *\*\* В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (в соответствии с ИПР).*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара**
 |
| В пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва, Московская область, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024 |
| 1. **Срок поставки товара**
 |
| Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 20.11.2024. Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара). |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на получение Товара.Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать:- поставку; - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;- передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». |