*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в целях социального обеспечения (выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (3) для обеспечения в 2024 году)

1. **Перечень, характеристики и количество протезов (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия\* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-07-09Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии*(для получателей всех уровней двигательной активности)* | Протез голени модульного типа, в том числе при недоразвитии должен иметь:- приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;- постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- пробные гильзы из термопласта;- стопу для получателей всех уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью, которая должна позволять комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности;- регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление на получателе должно быть с использованием силиконового чехла и замка.Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая. Покрытие косметической облицовки – чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| 2 | 8-07-09Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии должен иметь:- приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя;- постоянную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; - пробные гильзы из термопласта. Допускается изготовление вкладного элемента в гильзу из вспененного сополимера полиэтилена (по назначению врача травматолога-ортопеда);- регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя;- стопу из углепластика для получателей умеренного и повышенного уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью. Крепление на получателе должно быть с использованием силиконового чехла и замка.Косметическая облицовка должна быть модульная полужесткая, покрытие косметической облицовки - чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| 3 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен иметь:- постоянную приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол;- пробные гильзы из термопласта;- поворотное устройство, обеспечивающее поворот коленного модуля и стопы относительно приемной гильзы на 360° (с целью увеличения самообслуживания пациентов в быту).- полицентрический пневматический коленный модуль с функцией геометрического замка с независимой регулировкой фаз сгибания-разгибания, угол сгибания 170°.- стопу, для получателей всех уровней двигательной активности, с расщепленной носочной частью и пяточной частью, которая должна позволять комфортно, плавно, динамично передвигаться по наклонным поверхностям, пересеченной местности, как пациентам с низким уровнем двигательной активности, так и при быстрой ходьбе, пациентам с высоким уровнем двигательной активности.- регулировочно-соединительные устройства, которые должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам получателя.Крепление на получателе должно быть вакуумное, с использованием силиконового чехла с интегрированной прорезиненной мембранойКосметическая облицовка должна быть модульная, мягкая пенополиуретановая, покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. | 1 |
| Изготовленные Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» |
| **ИТОГО** | **3** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| С даты заключения государственного контракта по 27.12.2024. |
| 1. **Срок выполнения работ**
 |
| Не более 60 календарных дней с даты предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями.».  |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Передача изготовленных Изделий Получателям осуществляется в городе Москве или Московской области в стационарном пункте выдачи, оборудованном с учетом установленных требований доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя). |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ**
 |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий должно включать: - прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в Московской области в случае невозможности (по состоянию здоровья) его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи, организованном Исполнителем в городе Москве или Московской области, или осуществить адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе**
 |
| Срок пользования Изделием должен быть в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Гарантийный срок на изготовленные Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Получателем акта приемки Изделия.Ремонт или замена Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия должны осуществляется за счет Исполнителя.Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):- прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;- выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве или Московской области для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя). |