*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в целях социального обеспечения (Поставка транспортного средства с адаптированными органами управления и механической трансмиссией в 2024 году)

1. **Перечень, характеристики и количество товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Наименование характеристики** | **Показатель характеристики** | **Количество (шт.)** |
| 1 | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.  ОКПД2: 29.10.59.390  Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория ТС | М1 (автомобили легковые) | 1 |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Тип кузова | хэтчбэк или седан |
| Количество дверей, шт. | не менее 4 |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Адаптированные органы управления | для управления водителем без левой ноги (в соответствии с п.15 Приложение №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011) |
|  | Передаваемые Получателям транспортные средства (далее – ТС), компоненты и адаптированные органы управления ТС должны соответствовать требованиям, установленным:  - ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» с изменением № 1, которое вводится в действие на территории Российской Федерации с 03.10.2022 приказом Росстандарта от 22.11.2021 № 1525-ст (ИУС 2-2022);  - ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;  - ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний»;  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ТР ТС 018/2011) и/или Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведении оценки их соответствия»  Транспортные средства с адаптированными органами управления (далее – ТС, Товар) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в эксплуатации элементов, узлов, деталей, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств.  ТС должны быть изготовлены промышленным способом не ранее 2024 года. | | |  |

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара** |
| В помещении автомобильного салона, находящегося в городе Москве и удовлетворяющего требованиям по обеспечению условий доступности для людей с ограниченными возможностями. |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 28.12.2024 включительно. |
| 1. **Сроки, условия и порядок поставки товара** |
| Срок поставки транспортного средства: с даты подписания контракта по 10.12.2024 включительно.  В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик должен предоставить поставщику реестр Получателей ТС, которым Заказчик выдал направление по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара).  В течение 3 рабочих дней с даты поступления ТС на склад поставщика, поставщик должен уведомить Заказчика о данном факте и обеспечить бесплатное хранение ТС до передачи его Получателям.  В согласованный между поставщиком и Заказчиком день и время передачи ТС Получателям в помещении автомобильного салона присутствие представителя поставщика является обязательным условием.  Передача ТС Получателю должна осуществляться поставщиком на основании предоставленных Получателем:  - паспорта Получателя (представителя Получателя);  - Направления на получение Товара.  Поставка ТС должна осуществляться поэтапно и должна включать:  - передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений);  - гарантийное обслуживание и ремонт ТС;  - консультативно-практическую помощь по использованию ТС, включающую показ ТС (открытие капота, дверей, багажника и т.д.).  При передаче ТС Получателю поставщик должен оформить следующие документы:  1) акт сдачи-приемки товара Получателем в 3-х экземплярах;  2) трехсторонний договор между Заказчиком, поставщиком и Получателем о приобретении Получателем ТС и оплате его стоимости Заказчиком, в 3-х экземплярах;  3) комплект документов на ТС, который должен находиться внутри ТС и содержать:  - выписку из электронного паспорта ТС (ЭПТС)  - гарантийный талон;  - сервисную книжку;  - руководство по эксплуатации автомобиля;  - копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;  - копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги) если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля;  - документы, в которых определены условия гарантии, перечень и адреса сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС;  - комплект документов, необходимых для регистрации ТС.  Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином, предусмотренным заводом-производителем, в объеме не менее 5 литров.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) ТС поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.  В результате приемки Получателем (представителем Получателя) ТС, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акта приемки товара Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах (один экземпляр -Заказчику, второй - поставщику, третий - Получателю (представителю Получателя)).  В результате передачи ТС Получателю поставщик должен предоставить Заказчику:  - выписку из электронного паспорта ТС (ЭПТС);  - трехсторонний договор, заключенный между поставщиком (представителем поставщика), Получателем и Заказчиком;  - акт сдачи-приемки товара Получателем;  - отрывной талон к Направлению на получение Товара;  - реестр выдачи транспортных средств. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на ТС 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 000 (Сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с даты передачи его Получателю.  Гарантийный срок на установленное дополнительное оборудование, устанавливается поставщиком или заводом-изготовителем ТС, или поставщиком дополнительного оборудования.  Условия, порядок и сроки гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в гарантийном талоне, выдаваемом Получателю при фактической передаче ТС.  В гарантийном талоне должна быть:  -указана дата передачи ТС Получателю;  -проставлен штамп (печать) о продаже ТС и подпись уполномоченного представителя поставщика.  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.  Недостатки, неисправности, обнаруженные в ТС, должны устраняться поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих.  В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ по ремонту.  Гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика или иного официального дилера завода-изготовителя. |