Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации - ходунков и поручней в 2025 году (совместная).

1. Требования к количеству.

Количество ходунков и поручней (далее Товар) составляет: без определенного объёма (количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта).

Максимальное значение цены контракта 1 550 000,00 руб.

1. Требования к поставляемому Товару.

Ходунки и поручни (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т. ч.:

# ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний» (Часть 1. Ходунки);

# ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний.» (Часть 2);

# ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования».

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок на выдаваемый Товар должен составлять 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

3. Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **Наименование товара по КТРУ** | **Кол-во Товара** | **Ед изм.** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара** | | | | | | **Ед изм.** | **Значения характеристики** |
| 1. | Ходунки шагающие  (29) | 6-10-01-  Ходунки шагающие | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | Без определенного объема | Шт. | Назначение ходунков шагающих | качественная | Предназначен для использования при обслуживании получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | качественная | Складная, из двух боковых рам и усиленной двойной центральной рамы | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация в рабочем положении | качественная | Кнопочными замками | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция «шагание» | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама ходунков | качественная | Из труб алюминиевого сплава с защитным, декоративным покрытием | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мягкий поручень на боковых опорах | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты и складывание | качественная | Без применения специальных инструментов | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты в диапазоне | количественная | ≥ | 750 | | | < | 975 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шаг регулировки | количественная | < | | | | 250 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина ходунков | количественная | < | | | | 560 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка | количественная | ≥ | | | | 100 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес изделия | количественная | < | | | | 2,5 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | Ходунки на колесах  (29) | 6-10-02-  Ходунки на колесах | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00000012 - Ходунки опорные стандартные, складные | Без определенного объема | Шт. | Назначение ходунков на колесах | качественная | Предназначен для использования при обслуживании получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | качественная | Складная. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация в рабочем положении | качественная | Кнопочными замками | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Передние опоры | качественная | Оснащены колесами | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рама ходунков | качественная | Из труб алюминиевого сплава с защитным, декоративным покрытием | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мягкий поручень на боковых опорах | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты и складывание | качественная | Без применения специальных инструментов | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка высоты в диапазоне | количественная | ≥ | 780 | | | < | 970 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шаг регулировки | количественная | < | | | | 250 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина ходунков | количественная | ≥ | | 540 | | < | 580 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка | количественная | ≥ | | | | 100 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес изделия | количественная | < | | | | 2,7 | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. | Поручни (перила) для самоподнимания угловые. Модель 1  (28) | 6-11-01-  Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина равных частей поручня до угла сгибания (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 350 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол сгибания поручней (в градусах) | количественная | 120 | | | | | | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Поручни (перила) для самоподнимания угловые. Модель 1  (29) | 6-11-01-  Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней  для самоподнимания угловых | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина равных частей поручня до угла сгибания (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 350 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол сгибания поручней  (в градусах) | количественная | 120 | | | | | | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Поручни (перила) для самоподнимания угловые. Модель 2  (28) | 6-11-01-  Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней  для самоподнимания угловых | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина равных частей поручня до угла сгибания (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 600 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол сгибания поручней | количественная | 120 | | | | | | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | Поручни (перила) для самоподнимания угловые. Модель 2  (29) | 6-11-01-  Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней для самоподнимания угловых | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина равных частей поручня до угла сгибания (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 600 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол сгибания поручней | количественная | 120 | | | | | | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Промежуточная опора с фланцем креплением к стене на основании сгиба поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7. | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)  Модель 1  (28) | 6-11-02-Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания прямые(линейные) | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней прямых(линейных) | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина поручня (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 400 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8. | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) Модель 1  (29) | 6-11-02-Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания прямые(линейные) | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней прямых(линейных) | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина поручня (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 400 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9. | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) Модель 2  (28) | 6-11-02-Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания прямые(линейные) | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней прямых(линейных) | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина поручня (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 600 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10. | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные). Модель 2  (29) | 6-11-02-Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 32.50.22.129/  32.50.22.129-00002085- Поручни (перила) для самоподнимания прямые(линейные) | Без определенного объема | Шт. | Назначение поручней прямых(линейных) | качественная | Для обеспечения дополнительной опоры при перемещении и самообслуживания людей с ограниченными возможностями. | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал поручней | качественная | Стальная труба c защитным декоративным покрытием из порошковой эмали с последующей термической полимеризацией | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность поручней | качественная | Устойчива к дезинфицирующим растворам | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы | количественная | ≥ | | | 25 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина поручня (допускается отклонение ±50 мм по габаритным размерам в пределах функционального допуска) | количественная | 600 | | | | | | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Безопасное расстояние между поручнем и поверхностью (местом крепления) | количественная | ≥ | | | 50 | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Отверстия под шурупы по краям фланцев поручня | количественная | ≥ | | | 2 | | | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Шурупы для монтажа поручня | качественная | Наличие | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан проинформировать Получателя (представителя Получателя) о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы).

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

5. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* по месту нахождения пункта выдачи, организованного Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должны быть организован Поставщиком в г. Самара.

Пункт выдачи товара, организованный поставщиком, должен соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пункта выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателю не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пункте выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункт выдачи товара должен соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения;

* по месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.