Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка носков-прокладок для уменьшения трения протеза и культи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Код позиции | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 32.50.23.000-00003437 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Да |
| Силиконовый лайнер для протеза голени выполнен из наружного покрытия текстильного. | Да |
| Размеры окружности в дистальной части | 160-400 мм |
| Толщина стенки, переходящая | 4,5 мм в дистальной части, 2,5 мм в проксимальной части. |

 | Штука | 60 685,45 |
| 2 | Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | 32.50.23.000-00003437 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Да |
| Силиконовый чехол на бедро с пятью последовательно расположенными мембранами | Да |
| Толщина стенки в дистальной части | для вакуумного крепления, 2,5 мм |
| Толщина стенки в проксимальной части | 6,5 мм, матрица 3 мм на всю длину чехла. |

 | Штука | 72 453,71 |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | **133 139,16** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | **1 500 000,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

**Требования к качеству поставляемого товара:**

Чехлы для культей нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд.3,4).

**Срок предоставления гарантии** составляет 12 месяцев с момента выдачи Товара получателю.

**Место поставки товара:** Краснодарский край, по месту фактического проживания получателя.

**Срок поставки товара:** Поставка должна осуществляться в течение 20 дней с момента поступления реестра Заказчика. Сроки завершения поставки товара должны быть не позднее 31.10.2024 года.

В течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, Товар каждого вида по 1 штуке для возможности Заказчику провести выборочную проверку поставляемого Товара.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг в соответствии с заявками Заказчика:** Заказчик должен предоставить Поставщику реестры, которые формируются Заказчиком по мере поступления заявлений от получателей об обеспечении Товара и передаются Поставщику не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 10.10.2024 года.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)