**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных**

**Количество – 175 штук.**

**Описание объекта закупки (требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара):**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на кресло-коляску активного типа обязательно.

 Маркировка кресла-коляски должна содержать:

 - наименование производителя (товарный знак предприятия – производителя);

 - адрес производителя;

 - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

 - дату изготовления (год, месяц);

 - серийный номер кресла-коляски;

 *-* рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»: не менее 6 (Шести) лет – для кресел-колясок комнатных, не менее 4 (Четырех) лет – для кресел-колясок прогулочных.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок составляет 24 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 24 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи Товара.

В гарантийных талонах поставляемых кресел-колясок, дающих право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока эксплуатации,

должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)****(07-01-01)**Код позиции КТРУ30.92.20.000-00000013 | **Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструментов и антиопрокидывающим устройством**, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики. Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в помещениях.Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке - спинка коляски складная по горизонтальной оси.Кресло-коляска оснащена: - передние колеса имеют цельнолитые шины;- приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации;- съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- подлокотники съемные; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;- регулируемые стояночные тормоза;- ручки для толкания;- ножные упоры для управления;- устройство антиопрокидывания.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- насос (при наличии пневматических шин);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна быть оснащена: - передние колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях;- приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины;- приводные (задние) колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях;- подлокотники, регулируемые по высоте не менее 2-х положений; Поставка должна включать кресло-коляски не менее пяти типоразмеров, при ширине сиденья – не менее 51 см и не более 72 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей);Глубина сиденья – не менее 450 мм;Высота спинки – не более 360 мм;Максимальный вес – не более 25 кг;Грузоподъемность – не менее 150 кг;Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см;Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см;Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 6 (Шести) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | 59 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)****(07-02-01)**Код позиции КТРУ30.92.20.000-00000013 | **Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов, насосом и антиопрокидывающим устройством (07-02-01-05)**Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы.Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировке - спинка коляски складная по горизонтальной оси.Кресло-коляска оснащена: - передние колеса имеют цельнолитые шины;- приводные (задние) колеса быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации;- съемные ремни-упоры; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц;- подлокотники съемные;- подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени;- регулируемые стояночные тормоза;- ручки для толкания;- ножные упоры для управления;- устройство антиопрокидывания.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- насос (при наличии пневматических шин);- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна быть оснащена:  - передние колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях;- приводные (задние) колеса имеют цельнолитые или пневматические шины;- приводные (задние) колеса, регулируемые по вертикальной оси не менее чем в 2-х положениях;- подлокотники, регулируемые по высоте не менее 2-х положений; Поставка должна включать кресло-коляски не менее пяти типоразмеров, при ширине сиденья – не менее 51 см и не более 68 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателей);Глубина сиденья – не менее 450 мм;Высота спинки – не более 360 мм;Максимальный вес – не более 25 кг;Грузоподъемность – не менее 150 кг;Максимальная высота кресла-коляски: не более 95 см;Максимальная ширина кресла-коляски: не более 85 см;Ширина кресла-коляски в сложенном виде: не более 35 см.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | 116 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 20 (Двадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по **30.09.2024 года (включительно).**