Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(описание объекта закупки)**

**к аукциону в электронной форме на** **выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат для обеспечения детей-инвалидов в 2024 году.**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат для обеспечения детей-инвалидов в 2024 году.

**2. Цель закупки: определение исполнителя на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат для обеспечения детей-инвалидов в 2024 году** в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**3. Объект закупки: выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви сложной на аппарат (далее – Изделия) для обеспечения детей-инвалидов (далее – Получатели) в 2024 году, результатом работ является Изделие[[1]](#footnote-1), а именно:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия по КТРУ,****код позиции КТРУ** | **Номер вида и наименование Изделия в соответствии Классификацией, утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н** | **Технические характеристики** | **Единицаизмерения** | **Количество** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.150-00000006Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат должна выдаваться Получателю парой. Наружные детали верха обуви должны быть из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви должны быть из кож натуральных для подкладки обуви, тканей для подкладки обуви. Подошва должна быть из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук (низкий или средний) из резины каблучной; допускается подошва формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности должно быть при помощи: шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Межстелечный слой должен быть из плиты, прессованной из пробковой крошки, пластин резиновой пористой, пенополиэтилена, пеносэвилена, изолона, медиорта, вкладные элементы жесткие детали из кожи для низа обуви, кожи шорно–седельной; мягкие детали из кож для верха обуви, кожи сыромятной юфти шорно-седельной. Изготовление на колодке по обмерам. Назначение: для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Пара (2 шт.) | 70 |
| 5. | 32.50.22.150-00000006Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат должна выдаваться Получателю парой. Наружные детали верха обуви должны быть из кожи натуральной для верха обуви. Внутренние детали верха обуви должны быть из овчины меховой выделанной, меха искусственного, сукна шерстяного. Подошва должна быть из пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее; каблук (низкий или средний) кожаный наборный, деревянный, пластмассовый, из резины каблучной; допускается подошва, формованная; метод крепления подошвы - клеевой, рантовый. Крепление на нижней конечности должно быть при помощи шнурка, блочек, крючков, пряжек, резинок, застежек «молния» или «контакт». Назначение: для лиц, пользующихся аппаратами нижних конечностей. | Пара (2 шт.) | 70 |

**4. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:**

1. Место изготовления Изделия определяется Исполнителем самостоятельно.
2. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Изделий, право выбора места снятия мерок, примерки и получения Изделий в пределах Ульяновской области:
3. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;
4. - в пунктах выдачи Изделий, организованных Исполнителем.

**Срок выполнения работ**: не должен превышать 60 календарных дней с даты получения Исполнителем реестра получателей Изделия **до 25 октября 2024 года**.

1. **Срок действия Контракта**: Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует **до 29 ноября 2024 года**. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
2. **5. Требования к качеству, функциональным характеристикам и безопасности Изделий:**
3. Работы по проведению комплекса технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций Получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для Получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.
4. Изделия должны обеспечивать:
5. - достаточность опороспособности конечности;
6. - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;
7. - компенсацию укорочения конечности.
8. Изделия должны быть ручного или полумеханического производства. Изделия должны быть только с индивидуальными параметрами изготовления. При изготовлении Изделий должно предусматриваться несколько примерок.
9. Изделие повседневное должно быть устойчиво к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.
10. Изделие должно соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 54407-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 57761-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения»; ГОСТ Р 55638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»; ГОСТ Р 57890-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»; ГОСТ Р 59452-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».
11. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
12. Изделие по конструкции должно соответствовать своему функциональному назначению, должно быть изготовлено из материалов, безопасных для здоровья Получателя.
13. Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщения и не оказывать давления на стопу. Изделие должно быть устойчиво к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота).
14. **6. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ:**
15. Работы по изготовлению Изделий для обеспечения Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель должен гарантировать, что Изделия являются новыми, надлежащего качества, свободными от прав третьих лиц, не бывшими в употреблении, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на Изделие действует со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет на детскую обувь не менее 45 дней.

В течение гарантийного срока эксплуатации Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя. Получатель должен быть обеспечен гарантийным талоном и информирован об условиях проведения гарантийного срока эксплуатации.

1. Давая согласие на выполнение работ, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается выполнить работу в объеме и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке). [↑](#footnote-ref-1)