**Описание объекта закупки**

**на выполнение работ по изготовлению (туторов верхних и нижних конечностей) с целью**

**социального обеспечения граждан в 2025 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Начальная цена за единицу, руб.** |
| 1 | 8-09-48  Тутор на всю руку | Тутор на всю руку взрослый/детский, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, должен изготавливаться из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 13 863,46 |
| 2 | 8-09-44 Тутор на  лучезапястный  сустав | Тутор на лучезапястный сустав взрослый/детский, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, должен изготавливаться из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 11 133,47 |
| 3 | 8-09-46  Тутор на  локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав взрослый/детский должен обеспечивать надёжную фиксацию локтевого сустава и возможность движений в лучезапястном и плечевом суставах, должен изготавливаться из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 11 555,05 |
| 4 | 8-09-54  Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, поддерживающий, корригирующий, фиксирующий, должен изготавливаться в виде гильзы охватывающей всю нижнюю конечность (бедро, голень и стопу) из термопласта высокотемпературного, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение- постоянное, специальное. | 8 092,79 |
| 5 | 8-09-49  Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, должен изготавливаться в виде гильзы охватывающей (голень и стопу) из термопласта высокотемпературного, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 5595,13 |
| 6 | 8-09-51  Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав (с захватом голени и бедра) поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, должен изготавливаться в виде гильзы, охватывающей нижнюю конечность до средней трети бедра и средней трети голени, из термопласта высокотемпературного, крепление шнуровкой или застежкой ворсовой «Контакт», изготовление должно быть по слепку, назначение - постоянное, специальное. | 5 523,24 |
| **Итого начальная сумма цен единиц работ:** | | | **55 763,14** |
| **Максимальное значение цены контракта:** | | | **1 000 000,00** |

**Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ:**

Выполняемые работы по изготовлению Получателям туторов должны быть направлены на обеспечение механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Работы по изготовлению Получателям туторов выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению Получателям туторов должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, вызывающего нарушения кровообращения.

Выполняемые работы по изготовлению Получатели туторов должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых получателям, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, утраченных функций организма и компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цито токсичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к безопасности работ:**

Материалы, применяемые Исполнителем для изготовления туторов, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий в соответствии с ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по обеспечению Получателей Изделиями должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии Изделий.

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению Изделий, предоставление Государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и документов, подтверждающих соответствие Изделий (декларация о соответствии продукции либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

**Требования к Изделиям, являющимся результатом выполнения работ:**

На выполнение работ по обеспечению Получателей туторами в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно- ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Работы по изготовлению Получателям туторов следует считать эффективно исполненными, если у Получателей сохранены условия для предупреждения развития деформации и (или) благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке Изделий:**

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:**

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с техническими условиями производителя и составляет для туторов для детей не менее 4 месяцев, туторов для взрослых не менее 7 (семи) месяцев после подписания Акта сдачи–приемки работ Получателем.

В период гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или замену туторов за счет собственных средств.

1. Срок пользования туторами устанавливается в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок дополнительной гарантии качества Изделия не должен превышать срока службы Изделия.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ:**

Исполнитель обязан:

- выполнить Работу по Контракту и передать её результат непосредственно Получателю в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня представления Получателем паспорта и Направления, выданного Заказчиком;

- предоставить Получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Исполнителя или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи Изделий Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра Получателей Изделий организовать информирование Получателей о дате, времени и месте получения Изделий;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Изделий по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков получателям из реестра получателей Изделий с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- фото/видео фиксация Изделия;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Изделий, о невозможности предоставления технического средства реабилитации Получателю.

**Место выполнения работ:**

Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя по заказам, при наличии направлений, выданных Заказчиком.

Место приема Заказов, примерки и выдачи изделий – г. Владивосток, Приморский край.

**Сроки (периоды) выполнения работ**:

До 29 августа 2025 года должно быть изготовлено 100% изделий.