**Техническое задание**

На поставку технических средств реабилитации (**кресел-колясок с ручным приводом комнатных)** для обеспечения в 2024 году.

.

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Кресло-коляска механическая  7-01-01  Кресло-коляска с ручным приводом **комнатная**  (для инвалидов и детей инвалидов) | ОКПД2  30.92.20.  000  КТРУ-30.92.20.000-00000042 | Тип управления | Сопровождающий |  | Штука |
| Наличие подголовника | Да |
| Откидная спинка | Да |
| Фиксация туловища | Да |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |
| Конструкция | Складная |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 |
| Рычажный привод | Нет |
| Назначение | Комнатная |
| Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 |
| Кресло-коляска механическая  7-01-01  Кресло-коляска с ручным приводом **комнатная**  (для инвалидов и детей инвалидов) | 30.92.20.000-00000039 | Тип управления | Сопровождающий |  | Штука |
| Наличие подголовника | Да |  |  |
| Откидная спинка | Да |  |  |
| Фиксация туловища | Да |  |  |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |  |  |
| Конструкция | Складная |  |  |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 |  |  |
| Рычажный привод | Нет |  |  |
| Назначение | Комнатная |  |  |
| Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 |  |  |

Маркировка: наименование производителя, адрес производителя, обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), дата выпуска (месяц, год), артикул модификации кресла-коляски, серийный номер.

Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями в уличных условиях с помощью сопровождающего лица.

Кресло-коляска обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений.

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов ГОСТ 50444-220, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать **20 рабочих дней** со дня обращения Получателя.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать **15 рабочих дней** со дня обращения Получателя.

**Место, условия и сроки поставки**

Место поставки: Российская Федерация, Сахалинская область, на выбор Получателя один из способов получения Товара: в пунктах выдачи или по месту жительства Получателя, согласно реестру Получателя.

В срок не более 2 (двух) рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

Срок поставки всей партии товара в Сахалинскую область осуществляется поставщиком в течение30 (тридцать) календарных дней с момента подписания контракта.

Срок поставки Товара до получателей: от даты получения от заказчика реестра получателей до 30.11.2024 года.