**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в целях социального обеспечения получателей в 2025 году.

**2. Место выполнения работ:** выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления Изделий на территории Российской Федерации по индивидуальному заказу Получателя.

Прием заказа на выполнение работ, примерка и получение готового изделия должно быть осуществлено в специализированных помещениях на территории Российской Федерации, при наличии Направления Заказчика.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**2. Срок выполнения работ:** с даты заключения государственного контракта до 01 ноября 2025 года включительно.

Срок выполнения работ по изготовлению ортопедической обуви не может превышать 60 дней со дня получения Исполнителем реестра Получателей от Заказчика, либо обращения инвалида в организацию с направлением (в зависимости от того, что наступит раньше).

**3. Качественные характеристики объекта закупки:** при использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

* ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;
* ГОСТ Р 57761-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения»;
* ГОСТ Р 55638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

**4. Условия выполнения работ:** сложная ортопедическая обувь должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. Обувь назначается и изготавливается пользователю по заказу в соответствии с медицинским назначением. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Изделия (далее – гарантийные обязательства):** гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока за счет собственных средств Исполнитель должен осуществлять гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

При выдаче изделия получателю Исполнитель обязан предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия.

В случае обнаружения получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), исполнителем (подрядчиком) должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества.

Исполнитель (подрядчик) должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена изделия на аналогичное изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта изделия не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены изделия не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

 С целью подтверждения соответствия изготовляемых Изделий по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик по своему усмотрению может производить сплошную и/или выборочную проверку Изделий и соответствия пункта (пунктов) приема требованиям государственного контракта. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фотофиксацию и/или видеозапись.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Изделия по классификации; модель |  | Характеристика Изделия | Дополнительная характеристика изделия | КоличествоИзделий(пара) |
|  | ОКПД 2 32.50.22.153Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.01.03.04 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)9-01-03 | Ортопедическая обувь для обеспечения ходьбы на протезах при двусторонней ампутации нижних конечностей, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Элементы крепления | 99 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.153Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.01.04.04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов)(пара)9-01-04 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | 44 |
| Элементы крепления |
|  | ОКПД 2 32.50.22.154Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.01.04.03Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов(пара)9-01-04 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки детская для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | 183 |
| Элементы крепления |
|  | ОКПД2 32.50.22.153Обувь ортопедическая сложная для взрослыхКОЗ03.28.09.01.05.02.039-01-05 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) (пара)9-01-05 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате, протезе.Элементы крепления | 3 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.154 Обувь ортопедическая сложная для детейКОЗ03.28.09.01.05.01.039-01-05 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов(пара)9-01-05 | Ортопедическая обувь без утепленной подкладки детская для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате, протезе.Элементы крепления | 1 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.155Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ03.28.09.01.07.04Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные по обмерам, со специальными деталями и межстелечными слоями. |  | 3 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.156Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ03.28.09.01.07.03Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов(пара)9-01-07 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки детская на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные по обмерам со специальными деталями и межстелечными слоями. |  | 2 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.153Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.02.03.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов)(пара)9-02-03 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Утеплённая подкладка | 39 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
|  | ОКПД 2 32.50.22.154Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.02.03.03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов(пара)9-02-03 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке детская для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, изготовленная по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Утеплённая подкладка | 160 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
|  | ОКПД 2 32.50.22.153Обувь ортопедическая для взрослыхКОЗ03.28.09.02.04.02.039-02-04 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)9-02-04 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, изготовленные по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Утепленная подкладка | 3 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| Элементы крепления |
|  | ОКПД 2 32.50.22.154Обувь ортопедическая для детейКОЗ 03.28.09.02.04.01.039-02-04 Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам для детей-инвалидов (пара)9-02-04 | Ортопедическая обувь на утепленной подкладке детская для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, изготовленные по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | Элементы крепления | 1 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
|  | ОКПД 2 32.50.22.155Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.02.05.04 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов)9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные обмерам со специальными деталями и межстелечными слоями. | Утеплённая подкладка | 3 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.156Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы (в том числе стельки и полустельки)КОЗ 03.28.09.02.05.03Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов  | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам для детей – инвалидов (пара) 9-02-05 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке детская на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, изготовленные по обмерам со специальными деталями и межстелечными слоями. | Утеплённая подкладка | 2 |
| **ИТОГО:** | **543** |