Техническое задание

Поставка технических средств реабилитации – костылей в 2025 году (совместная)

1. Требования к количеству.

Количество костылей (далее Товар) составляет: без определенного объёма (количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта).

1. Требования к поставляемому Товару.

Ходунки и поручни (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т. ч.:

* ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;
* ГОСТ Р 57764-2021 «Трости опорные и костыли подмышечные. Технические требования и методы контроля».

Товар должен быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Выдаваемый Товар должен быть новым (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

3. Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | | | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **Наименование товара по КТРУ** | | **Кол-во** | **Ед изм.** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | | | **Значения характеристики** | | | | | | | | | | | **Ед изм.** | |  | |
| **1.** | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения  (28) | | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000003- Костыль с опорой под локоть | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой под локоть для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | 970 | | < | | 1250 | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | Выдвижной штырь, автоматически возвращающийся в исходное положение | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| **2.** | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения  (29) | | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000003- Костыль с опорой под локоть | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой под локоть для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | 970 | | < | | 1250 | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | Выдвижной штырь, автоматически возвращающийся в исходное положение | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| **3.** | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения  (28) | | 6-04-02  Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000003- Костыль с опорой под локоть | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой под локоть для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | 970 | | < | | 1250 | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| **4.** | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения  (29) | | 6-04-02  Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000003- Костыль с опорой под локоть | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой под локоть для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 970 | < | | | | 1250 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| **5.** | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения  (28) | | 6-04-03  Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000002- Костыль с опорой на предплечье | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой на предплечье для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты: между ручкой и подлокотником и между ручкой и наконечником | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | | | 1260 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | Выдвижной штырь, автоматически возвращающийся в исходное положение | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| **6.** | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения  (29) | | 6-04-03  Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000002- Костыль с опорой на предплечье | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой на предплечье для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты: между ручкой и подлокотником и между ручкой и наконечником | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | | | 1260 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | Выдвижной штырь, автоматически возвращающийся в исходное положение | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,5 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| **7.** | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения  (28) | | 6-04-04  Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000002 - Костыль с опорой на предплечье | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой на предплечье для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупким | | | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты: между ручкой и подлокотником и между ручкой и наконечником | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | | | 1260 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,6 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| **8.** | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения  (29) | | 6-04-04  Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000002 - Костыль с опорой на предплечье | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации.  Костыли с опорой на предплечье для лиц, которые могут частично поддерживать собственный вес, перенося основную нагрузку на кисти рук и локтевой сустав, но не в состоянии передвигаться полностью самостоятельно | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Конструкция | качественная | | | Стойки, верхняя часть которых наклонена примерно на 30 градусов | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал стойки  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Манжета подлокотника  (упор-зажим) | качественная | | | Наличие. Подходит для разной толщины одежды | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал манжеты | качественная | | | Пластик | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Цельнолитая | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Материал рукояти костыля | качественная | | | Из высокопрочных полимеров | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | С помощью кнопки подбора высоты: между ручкой и подлокотником и между ручкой и наконечником | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | | |
| Регулировка в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | 1260 | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | | | |
| Шаг регулировки | количественная | | | ≥ | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес | количественная | | | < | | | 0,6 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| **9.** | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 1.  (28) | | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Подмышечная опора | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Накладки на подмышечную опору и рукоять костыля | качественная | | | из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Рост пользователя | количественная | | | ≥ | | 140 | < | | | | | | 1600 | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | | | | 1320 | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 35 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес пары | количественная | | | < | | | 1,9 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Комплект (пара) костылей | количественная | | | = | | | 2 | | | | | | | | Шт. | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| **10.** | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 1.  (29) | | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Подмышечная опора | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Накладки подмышечной опоры и рукояти костыля | качественная | | | Из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Рост пользователя | количественная | | | ≥ | | 140 | < | | | | 1600 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 910 | < | | | | 1320 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 35 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес пары | количественная | | | < | | | 1,9 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Комплект (пара) костылей | количественная | | | = | | | 2 | | | | | | | | шт | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| **11.** | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 2.  (28) | | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Подмышечная опора | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Накладки подмышечной опоры и рукояти костыля | качественная | | | Из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Рост пользователя | количественная | | | ≥ | | 1600 | < | | | | 1800 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 1120 | < | | | | 1430 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 35 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес пары | количественная | | | < | | | 2,0 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Комплект (пара) костылей | количественная | | | = | | | 2 | | | | | | | | Шт. | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| **12.** | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 2.  (29) | | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | | | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | Шт. | Назначение | качественная | | | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Конструкция | качественная | | | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек  костыля | качественная | | | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Подмышечная опора | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Рукоять костыля | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Накладки подмышечной опоры и рукояти костыля | качественная | | | Из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Рост пользователя | количественная | | | ≥ | | 1600 | < | | | | 1800 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка по высоте | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Регулировка по высоте в диапазоне | количественная | | | ≥ | | 1120 | < | | | | 1430 | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 25 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | количественная | | | < | | | 35 | | | | | | | | мм | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Резиновый наконечник | качественная | | | Наличие | | | | | | | | | | |  | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Устройство противоскольжения | качественная | | | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | |  | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Допустимая нагрузка | количественная | | | ≥ | | | 100 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Вес пары | количественная | | | < | | | 2,0 | | | | | | | | кг | | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Комплект (пара) костылей | количественная | | | = | | | 2 | | | | | | | | Шт. | | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| **13.** | | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 3.  (28) | | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | | Шт. | Назначение | | качественная | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | | качественная | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал стоек  костыля | | качественная | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подмышечная опора | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рукоять костыля | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Накладки подмышечной опоры и рукояти костыля | | качественная | Из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Рост пользователя | | количественная | ≥ | | | 1800 | | | | | < | | | 2000 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по высоте в диапазоне | | количественная | ≥ | | | 1270 | | | | | < | | | 1540 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | | количественная | < | | | | | | | | 25 | | | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | | количественная | < | | | | | | | | 35 | | | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Резиновый наконечник | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство противоскольжения | | качественная | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка | | количественная | ≥ | | | | | 120 | | | | | | | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес пары | | количественная | < | | | | | 2,0 | | | | | | | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект (пара) костылей | | количественная | = | | | | | 2 | | | | | | | | Шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **14.** | | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения (пара).  Модель 3.  (29) | | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 32.50.22.128/  32.50.22.128-00000001- Костыль подмышечный | | Без определенного объема | | Шт. | Назначение | | качественная | Вспомогательное средство для поддержания человеческого тела при ходьбе. Применяется при нарушении функций опорно-двигательного аппарата вследствие болезни или травмы, в период реабилитации, после хирургической ампутации нижней конечности, а также при наличии стойких нарушений функций опорно-двигательного аппарата и координации. | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструкция | | качественная | Две стойки, соединяющиеся книзу в единую | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал стоек  костыля | | качественная | Алюминиевый сплав | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подмышечная опора | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рукоять костыля | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Накладки подмышечной опоры и рукояти костыля | | качественная | Из полиуретана или виниловой кожи. | | | | | | | | | | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Рост пользователя | | количественная | ≥ | | | 1800 | | | | | < | | | 2000 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка по высоте | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка по высоте в диапазоне | | количественная | ≥ | | | 1270 | | | | | < | | | 1540 | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка ножки по высоте с шагом | | количественная | < | | | | | | | | 25 | | | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регулировка ручки по высоте с шагом | | количественная | < | | | | | | | | 35 | | | | | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Резиновый наконечник | | качественная | Наличие | | | | | | | | | | | | |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство противоскольжения | | качественная | «Антилед» или «Затвор» | | | | | | | | | | | | |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка | | количественная | ≥ | | | | | | | 120 | | | | | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес пары | | количественная | < | | | | | | | 2,0 | | | | | | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплект (пара) костылей | | количественная | = | | | | | | | 2 | | | | | | Шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

**Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию, которым должен отвечать закупаемый товар.

4. Гарантийные обязательства.

 Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан проинформировать Получателя (представителя Получателя) о месте нахождения и режиме работы пункта приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы).

Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществить замену Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

5. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

* по месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей;
* по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пункте выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункт выдачи товара должен соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.