**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации поручней (перила) для самоподнимания угловых и прямых для обеспечения в 2024 году**

**Наименование товара**

Поручни - опорные стационарные устройства (поручни одиночные и парные, настенные, потолочные) - вспомогательное техническое устройство, (в кровати, при ходьбе и т.д.).

**Требования к функциональным характеристикам, безопасности и качеству товара**

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2021п 4.6.2 материалы, применяемые для изготовления ТСР, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации.

П 4.6.4. Металлические части ТСР должны быть изготовлены из коррозионно – стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно- декоративными покрытиями.

В зависимости от целей использования, поручни бывают разного типа.

Вертикальные поручни используются для того, чтобы пациент мог сесть из положения лежа и наоборот. Такие поручни прикрепляют на стене около кровати или к кровати.

Горизонтальные поручни используются, чтобы пациент мог оттолкнуться или подтянуться, встать из положения сидя. Горизонтальные поручни используют в туалетной или ванной комнатах, в коридорах, комнате.

Поручни угловые – предназначены для опоры при подъёме тела из положения сидя, и угловая конструкция позволяет захватить поручень в любом удобном месте, подтянувшись на нем вверх.

Поручни можно укреплять на ванной - для облегчения перемещения, на стене ванной комнаты - для поддержки при приеме ванны или душа, на стене туалетной комнаты - для облегчения усаживания на унитаз, в спальне около кровати, шкафа, в коридоре, на кухне.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

**Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара.**

Упаковка поручней должна обеспечивать их защиту от повреждений, или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна содержать:

- наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

- наименование модели и/или номер;

- год изготовления.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

**Требования к месту поставки товара**

Оренбургская область. Поставка осуществляется:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Требования к сроку поставки товара**

Поставка Товара Получателем не должна превышать 25 календарных дней, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с даты подписания государственного контракта по 02.12.2024г.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

 Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней.

 Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика или силами с последующей компенсацией понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

 Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии**

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 N342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование и код объекта закупки по КТРУ /ОКПД2*** | ***Наименование объекта закупки и номер вида ТСР Классификации*** | ***Требования к техническим характеристикам*** | ***Ед. измерения***  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) 6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)1.Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу человека не менее 100 кг, длинной не менее 40 см и не более 50 см с приспособлением для крепления.2.Поручни должны служить для удобства передвижения инванидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах.3.По краям отверстия под шурупы.4.Покрытие поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаивания.5.На поручни должно быть нанесено противоскользящее покрытие.6.Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам.  | шт |
| 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания угловые6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые1.Поручни служат для удобства передвижения по дому, а так же в туалете и ванной. 2.Поручни имеют не менее трех крепежных отверстия под шурупы.3.Размер горизонтальной части поручня не менее 40 см и не более 80 см, вертикальной части не менее 40 см и не более 80 см. 4.Угол изгиба 90 градусов. 5.Поручни должны выдерживать массу человека не менее 100 кг. | шт |
|  | **Итого:** |  **шт.** |