Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка транспортных средств для инвалидов без правой ноги, транспортных средств для инвалидов без обеих ног, транспортных средств для инвалидов без левой ноги (приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 29.10.59.390 | **Транспортные средства для инвалидов без правой ноги** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики заявке** |
| Категория транспортного средства | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Цельнометаллический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей | ≥ 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | 4 х 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия | С автоматическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) (кубический сантиметр;^миллилитр (см[3\*];^мл)) | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (литр; кубический дециметр (Л; ДМ3)) | ≥ 7 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Топливо - бензин с октановым числом | ≥ 95 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

 | 7 | Шт. | 1 316 033,33 | 9 212 233,31 |
| 2 | 29.10.59.390 | **Транспортные средства для инвалидов без обеих ног** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики заявке** |
| Категория транспортного средства | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Цельнометаллический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей | ≥ 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | 4 х 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия | С автоматическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) (кубический сантиметр;^миллилитр (см[3\*];^мл)) | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (литр; кубический дециметр (Л; ДМ3)) | ≥ 7 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Топливо - бензин с октановым числом | ≥ 95 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

 | 5 | Шт. | 1 316 033,33 | 6 580 166,65 |
| 3 | 29.10.59.390 | **Транспортные средства для инвалидов без левой ноги** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики заявке** |
| Категория транспортного средства | М1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Цельнометаллический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество дверей | ≥ 4 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | 4 х 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия | С автоматическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) (кубический сантиметр;^миллилитр (см[3\*];^мл)) | ≥ 1500 и ≤ 1800 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (литр; кубический дециметр (Л; ДМ3)) | ≥ 7 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Топливо - бензин с октановым числом | ≥ 95 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |

 | 8 | Шт. | 1 316 033,33 | 10 528 266,64 |
| **ИТОГО:** | **20** |  |  | **26 320 666,60** |

**Требования к условиям поставки:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" (далее Постановление № 855 от 12.05.2022).

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно быть подтверждено документами, предусмотренными для данного вида Товара.

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории,

 находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобиль должен быть изготовления не ранее 2024 года.

Автомобили должны быть в базовой комплектации и цветности (светлых тонов), а также укомплектованы комплектом шин, соответствующих сезону.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями Постановление № 855 от 12.05.2022.

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног; левой ноги)

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем**:

- должен быть гарантийный талон на автомобиль;

- должен быть паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» или выписка из электронного паспорта транспортного средства со статусом действующий.

- должна быть сервисная книжка;

- должно быть руководство по эксплуатации автомобиля;

- должен быть договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- должна быть копия одобрения типа транспортного средства или Заключения об оценке типа транспортного средства;

- должна быть копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- должны быть другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар должны быть:**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составляет 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, должны быть устранены Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации для данного вида товара.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Место доставки товара:** Краснодарский край, г. Краснодар, автосалон.

**Сроки поставки товара:** Поставщик должен обеспечить 100% поступление Товара в Краснодарский край не позднее до 11.11.2024. В течение трех рабочих дней после поставки всего объема Товара Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме (в том числе посредством факсимильной связи) и пригласить его для проведения выборочной проверки на соответствие Товара количеству, комплектности, и качеству. Проверка осуществляется с привлечением представителя региональной общественной организации инвалидов (по согласованию между Заказчиком и организацией).

Поставка Получателям осуществляется в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки регионального отделения поставщику, но не позднее 22.11.2024.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)