**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - протезов нижних конечностей, в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2024 году**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы/Номер вида ТСР (Изделия)1** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | | | **Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ3** | **Начальная цена единиц работ (изделия),**  **руб.** | **Срок службы**  **(лет)**4 |
| **Наименование и код работы (изделия), по КТРУ/ОКПД2** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия) при наличии по КТРУ** | **Описание работы, (изделия) при наличии такого описания в позиции по КТРУ (Классификация технических средств реабилитации (изделий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-07) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра немодульного. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулок эластичный перлоновый. Приёмная гильза жесткая.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление.  Стопа шарнирная. Коленный шарнир моноцентрический.  Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 53 686,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **2** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза жесткая.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление.  Стопа бесшарнирная.  Коленный шарнир замковый моноцентрический с механическим управлением. Протез подходит для пациентов с низкой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 174 300,00 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **3** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы).  Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление.  Стопа бесшарнирная. Коленный шарнир замковый моноцентрический с механическим управлением.  Протез подходит для пациентов с низкой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 174 066,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **4** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза жесткая.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление.  Стопа шарнирная.  Коленный шарнир полицентрический с механическим управлением. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 258 866,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **5** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы) Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление.  Стопа шарнирная.  Коленный шарнир полицентрический с механическим управлением. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 274 233,33 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **6** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый.  Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Стопа с углепластиковым опорным модулем. Коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление. Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 508 633,33 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **7** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый.  Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой.  Коленный шарнир полицентрический с интегрированным толкателем с механическим управлением.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление. Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 318 900,00 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **8** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый.  Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Применяются полимерные чехлы (2 шт). Крепление протеза вакуумное или с использованием замка для полимерного чехла. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой.  Коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса. Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 578 900,00 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **9** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый.  Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Применяются полимерные чехлы (2 шт). Крепление протеза вакуумное или с использованием замка для полимерного чехла. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой. Коленный шарнир полицентрический с интегрированным толкателем с механическим управлением.  Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 579 500,00 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **10** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая.  Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый.  Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол.  Применяются полимерные чехлы (2 шт).  Крепление протеза вакуумное или с использованием замка для полимерного чехла.  Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой. Коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса. Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 555 866,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **11** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулок перлоновый.  Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление. Стопа шарнирная. Коленный шарнир замковый с гидравлической поддержкой при приседании.  Протез подходит для пациентов c низкой степенью активности.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 375 160,00 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **12** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулок перлоновый.  Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой. Коленный шарнир моноцентрический с тормозным механизмом с механическим управлением.  Протез подходит для пациентов со средней степенью активности.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 511 686,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **13** | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии  (8-07-10) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулок перлоновый.  Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: слоистый пластик. Крепление протеза: бандаж, кожаное крепление. Стопа шарнирная. Коленный шарнир моноцентрический замковый с механическим управлением.  Протез подходит для пациентов с низкой активностью.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 180 366,67 | 2 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **14** | Протез бедра для купания  (8-07-05) | 32.50.22.121 - Протезы внешние | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза бедра для купания. Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик.  Допускается применение вкладной гильзы (вкладыша) из вспененных материалов. Крепление протеза: вакуумный клапан. Коленный модуль моноцентрический. Стопа имеет специальные рифления от проскальзывания на мокрой поверхности.  Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) и рекомендаций в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 255 233,33 | 3 года (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **Начальная сумма цен единиц работ** | | | | | | **4 799 400,01** | |
| **Максимальное значение цены контракта** | | | | | | **2 000 000,00** | |

Протез конечности (далее Изделие) – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы.

Изделие должно изготавливаться индивидуально с учетом факторов при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечности ГОСТ Р ИСО 29782-2014 «Протезы и ортезы. Факторы, учитываемые при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечности.», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51191-2019 «УЗЛЫ ПРОТЕЗОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. Технические требования и методы испытаний». Обучение пользованию протезом должно осуществляться в соответствие с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижних конечностей».

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

Срок выполнения (завершения) работ – c момента заключения настоящего Контракта Сторонами по 26.11.2024 г.

Гарантийный срок: протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии, протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии - 12 месяцев со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ, протез бедра для купания - 24 месяца со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3 В связи с отсутствием в Каталоге товаров, работ, услуг описания товара, работы, услуги Заказчик осуществляет описание объекта закупки в соответствии с пунктами 1,2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также в соответствии с описанием в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида на основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4 В соответствии с Приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.