**Описание объекта закупки.**

**Наименование объекта закупки**: Поставка в 2025 году электронных ручных видеоувеличителей для обеспечения инвалидов.

**Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара.**

Товар новый (ранее не использованный, не ремонтированный, не восстановленный), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Товар изготовлен в соответствии с действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51264-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ТР ТС 004\2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020\2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и ГОСТ 28594-90 «Государственный стандарт союза ССР. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Технические и функциональные характеристики Товара** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Количество (шт.)** |
| 1 | ВидеоувеличительЭлектронный ручной видеоувеличитель**13-01-02**ОКПД2 26.40.33.190КТРУ 28.99.39.190-00000282КОЗ 01.28.13.01.02 | Тип | Ручной |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** | 110 |
| Наличие экрана | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие складной или выдвижной ручки | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие подсветки | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Цветная HD камера | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Возможность регулировки | Яркость изображения |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Наличие дополнительных функций | Стоп кадрАвтофокусХранение изображений |  | ***Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики*** |
| Тип питания | От сетиОт аккумулятора |  | ***Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики*** |
| Размер диагонали экрана | ≥ 3 и < 5 | Дюйм (25,4 мм) | ***Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*** |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  | ***Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*** |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 5 |  | ***Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*** |
| Количество цветовых режимов | ≥ 4 | Штука | ***Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*** |
| Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | Час | ***Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики*** |
| ИТОГО | 110 |

Наименование показателя: «≤» «максимальное значение показателя» - означает, что участник должен указать одно значение показателя, которое должно быть меньше или равно максимальному значению показателя, указанному в описании объекта закупки»

Наименование показателя: «≥» «минимальное значение показателя» - означает, что участник должен указать одно значение показателя, которое должно быть больше или равно минимальному значению показателя, указанному в описании объекта закупки

Наименование показателя: «≥» «минимальное значение показателя» и «<» «максимальное значение показателя» - означает, что участник должен указать одно значение показателя, которое должно быть больше или равно минимальному значению показателя и меньше максимального значения показателя, предусмотренного в описании объекта закупки

Не допускается указание символов «≤», «≥», «<», «>» и т.п. В заявке должны быть указаны значения, без использования формулировок, допускающих двусмысленное или неоднозначное толкование приведенной в заявке информации. Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными символами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Срок пользования поставляемого Товара установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 7 лет.

**Требования к порядку поставки товара**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в срок не превышающий 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» апреля 2025 года.

Поставка осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя на территории Нижегородской области, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечивается гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществляется замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не более 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не более 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.