**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году кресло-стульев с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП**

**Количество - 7 штук.**

**1.Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-стул с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (далее – кресло-стул)** соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015. Кресло-стул соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р ИСО 9999-2019. На кресло-стуле отсутствует какая-либо остаточная деформация, могущая ухудшить эксплуатационные свойства кресло - стула и его составных частей после падения. Кресло-стул новый (не бывший ранее в эксплуатации, не восстановленный и не прошедший ремонт). Кресло-стул стоит устойчиво на горизонтальной поверхности. Кресло-стул соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресло-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-стула при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Упаковка кресло-стула обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения.

Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на кресло-стулья с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, обязательно.

Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **23-01-04**  **Кресло – стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП**  Код позиции КТРУ отсутствует | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту.  Комплектация кресла-стула с санитарным оснащением предполагает наличие боковой поддержки (регулируемой по ширине), подголовника (регулируемого по высоте) и регулировки сиденья по глубине.  Спинка кресла-стула изготовлена из вспененного полиуретана и оснащена ремнем безопасности.  Боковая поддержка туловища регулируется по ширине с обеих сторон (бесступенчатая регулировка).  Сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана, имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана.  Сиденье имеет гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента.  Кресло-стул имеет туалетное судно.  Устройство для поддержки головы состоит из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья.  Подголовник изготовлен из вспененного полиуретана и имеет анатомическую форму с выраженной боковой поддержкой.  Подлокотники кресла-стула изготовлены из полимерного синтетического материала, откидываются назад вниз, оснащены пружинными штифтами для фиксации в рабочем положении.  Подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней имеют эргономичную рифленую поверхность с упором для пятки.  Передние и задние колёса на вилках из особо прочного пластика, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360º, для облегчения движения вилка имеет наклон.  Шины литые, выполнены из полиуретана.  В наличии индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса. | Кресло-стул имеет размеры сиденья (ширина х глубина) не менее: 40 х 35 см.  Полезная ширина сиденья (по ограничителям боковой поддержки) регулируемая в диапазоне не менее: 22 – 32 см (бесступенчатая регулировка).  Полезная глубина сиденья (от переднего края до спинки) регулируемая в диапазоне не менее: 25 – 29 см (бесступенчатая регулировка).  Диапазон регулировки высоты расположения опорных площадок для ступеней относительно поверхности мягкой крышки сиденья не менее: 13 – 27 см.  Максимально допустимая нагрузка не более 100 кг.  Масса изделия (в полной комплектации) не более 21,2 кг.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | **7** |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресло-стульев дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по **30.09.2024 года (включительно).**