Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка поручней (перил) для самоподнимания для обеспечения граждан (далее по тесту – поручни, товар).

*Функционально-технические характеристики:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 г./ наименование по коду ОКПД 2/ ОКПД2, наименование по коду КТРУ/КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Единица измерения,**  **шт.** |
| 1 | 6-11-01  Поручни (перила) для самоподнимания угловые  ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие  КТРУ: 32.50.22.129-00002085 - Поручень | Описание объекта закупки | Поручни – вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки Пользователей в процессе их перемещения. Поручни должны служить для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, в кровати, по дому, в санитарно-гигиенических комнатах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **630** |
|  | Вид конфигурации | ***Угловая*** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Диаметр трубы круглого сечения, мм | не более 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Длина металлических труб, см | ***не менее 30, не более 31*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Покрытие | Поручни должны быть покрыты противоскользящим покрытием и должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Покрытие должно быть ровное, без пузырей, отслаиваний и заусенцев. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Металлические части | Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Требования безопасности | При использовании товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Пользователя, окружающей среды, а также использование поручней не должно причинять вред имуществу при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Требования к креплению к стене | Поручни должны иметь приспособление для крепления. Поручни должны крепиться к стене на расстоянии в пределах не менее 60 не более 80 мм от ее поверхности. Крепления поручней должны выдерживать нагрузку подъема не менее 700Н, где Н-твердость металла | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Прочность | Поручни должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019  ГОСТ Р 51261-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 6-11-02  Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)  ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие  КТРУ: 32.50.22.129-00002085 - Поручень | Описание объекта закупки | Поручни – вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки Пользователей в процессе их перемещения. Поручни должны служить для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, в кровати, по дому, в санитарно-гигиенических комнатах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **435** |
|  | Вид конфигурации | ***Прямая (линейная)*** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Диаметр трубы круглого сечения, мм | не более 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Длина металлических труб, см | ***не менее 30, не более 31*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Покрытие | Поручни должны быть покрыты противоскользящим покрытием и должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Покрытие должно быть ровное, без пузырей, отслаиваний и заусенцев. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Металлические части | Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требования безопасности | При использовании товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Пользователя, окружающей среды, а также использование поручней не должно причинять вред имуществу при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требования к креплению к стене | Поручни должны иметь приспособление для крепления. Поручни должны крепиться к стене на расстоянии в пределах не менее 60 не более 80 мм от ее поверхности. Крепления поручней должны выдерживать нагрузку подъема не менее 700Н, где Н-твердость металла | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Прочность | Поручни должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019  ГОСТ Р 51261-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | 6-11-02  Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)  ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие  КТРУ: 32.50.22.129-00002085 - Поручень | Описание объекта закупки | Поручни – вспомогательное техническое устройство, предназначенное для опоры и поддержки Пользователей в процессе их перемещения. Поручни должны служить для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, в кровати, по дому, в санитарно-гигиенических комнатах. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | **435** |
| Вид конфигурации | ***Прямая (линейная)*** | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр трубы круглого сечения, мм | не более 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина металлических труб, см | ***не менее 40, не более 41*** | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Покрытие | Поручни должны быть покрыты противоскользящим покрытием и должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Покрытие должно быть ровное, без пузырей, отслаиваний и заусенцев. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Металлические части | Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Упаковка | Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования безопасности | При использовании товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Пользователя, окружающей среды, а также использование поручней не должно причинять вред имуществу при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требования к креплению к стене | Поручни должны иметь приспособление для крепления. Поручни должны крепиться к стене на расстоянии в пределах не менее 60 не более 80 мм от ее поверхности. Крепления поручней должны выдерживать нагрузку подъема не менее 700Н, где Н-твердость металла | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прочность | Поручни должны иметь большой запас прочности для предотвращения их деформации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 9999-2019  ГОСТ Р 51261-2022 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **ИТОГО:** | | | | | **1500** |

*\*Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*

Функциональные и качественные характеристики поручней должны обеспечивать Пользователям возможность пользования товаром в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который должен составлять не менее 7 лет.

**Гарантийный срок:** гарантийный срок эксплуатации поручней составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный ремонт или замена поручней в связи с обеспечением товаром ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «15» ноября 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «15» ноября 2024 года включительно.