**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов).

**Место доставки товара:**территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 31.10.2024 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)**серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку количество поставляемых товаров определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц товара (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к гарантии качества**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

**Поставщик должен:**

1. Поставить кресло-коляску (далее - Изделие), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедиться, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все кресла-коляски должны быть новыми.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 7-01-04. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой комнатная предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений.  Кресло-коляска должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.  Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.  Оснащение и комплектация:  - сиденье и спинка должны быть на жестком основании;  - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала;  - подлокотники должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - передние колеса должны быть самоориентирующиеся, с цельнолитыми шинами, должны регулироваться по вертикальной оси;  - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, должны быть с цельнолитыми шинами;  - кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;  - для икроножных мышц должен присутствовать ремень – упор;  - кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами.  Технические характеристики:  - кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;  - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя;  - параметры коляски должны соответствовать антропометрическим данным инвалида;  - вес не более 21 кг;  - грузоподъемность не менее 125 кг.  В комплект поставки должны входить:  - инструмент для обслуживания кресла-коляски;  - паспорт на изделие на русском языке или документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;  - гарантийный талон.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 6 лет.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 12 месяцев |
| 2 | 7-02-05. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная предназначена для передвижения инвалидов с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью вне помещений на дорогах с твердым покрытием.  Кресло-коляска должна быть изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием.  Кресло-коляска должна обладать возможностью складывания и раскладывания без применения инструмента.  Оснащение и комплектация:  - сиденье и спинка должны быть на жестком основании;  - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала;  - подлокотники должны быть съемные, откидные, регулируемые по высоте;  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - передние колеса должны быть самоориентирующиеся, с цельнолитыми шинами, должны регулироваться по вертикальной оси;  - задние колеса должны быть быстросъемные без применения инструмента, должны регулироваться по вертикали и горизонтали, должны быть с пневматическими шинами;  - кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающими устройствами;  - для икроножных мышц должен присутствовать ремень – упор;  - кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами.  Технические характеристики:  - кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 5 типоразмерах;  - высота спинки и глубина сиденья должны соответствовать параметрам получателя;  - параметры коляски должны соответствовать антропометрическим данным инвалида;  - вес не более 21 кг;  - грузоподъемность не менее 125 кг.  В комплект поставки должны входить:  - инструмент для обслуживания кресла-коляски;  - паспорт на изделие на русском языке, содержащий описание и правила эксплуатации товара на русском языке;  - гарантийный талон.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).