Приложение № 3

к извещению электронного аукциона

**Техническое задание на поставку транспортных средств с адаптированными органами управления в целях социального обеспечения граждан**

**Предмет закупки**

Поставка транспортных средств (легковых автомобилей) с адаптированными органами управления с целью социального обеспечения граждан (далее – автомобиль, Товар).

**Требования к условиям поставки**

Автомобили должны соответствовать требованиям «ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», «ГОСТ 33670-2015. Межгосударственный стандарт. Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» с изменением № 1, которое вводится в действие на территории Российской Федерации с 03.10.2022 приказом Росстандарта от 22.11.2021 № 1525-ст (ИУС 2-2022); «ГОСТ 33668-2015. Межгосударственный стандарт. Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Качество и маркировка Товара должно соответствовать обязательным требованиям, предусмотренным к данному виду Товара.

Автомобили должны соответствовать Коду (29.10.59.390) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042.

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями, без участия левой ноги, без участия правой ноги), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2025 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями без участия правой ноги, без участия левой ноги должны быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобилях должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобилей.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобилей. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или Заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам,**

**подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или Заключение об оценке типа транспортного средства, выданное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями без участия правой ноги, без участия левой ноги), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилями.**

- руководство по эксплуатации;

- сервисная книжка;

- договор между Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) Товара и Получателем Товара;

- гарантийный талон на автомобиль;

- копия выписки из электронного паспорта транспортного средства, оформленного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2017 № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», Соглашением о единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов, заключенным 15.08.2014, решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» (с учетом изменений внесенных в ТР ТС 018/2011 (в ред. от 21.06.2022));

- копия одобрения типа транспортного средства или копия Заключение об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями без участия левой ноги, без участия правой ноги), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к количеству Товара**

Количество поставляемого Товара:

- транспортное средство с адаптированными органами управления без участия правой ноги – 2 шт.,

- транспортное средство с адаптированными органами управления без участия левой ноги – 1 шт.

**Требования к техническим характеристикам Товара**

|  |
| --- |
| **Транспортное средство с адаптированными органами управления без участия правой ноги**  |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля в соответствии с ТР ТС 018/2011 | М1 |
| 2 | Тип кузова | седан |
| 3 | Количество дверей, штук | больше или равно 4 |
| 4 | Экологический класс | больше или равно 2 |
| 5 | Трансмиссия (тип) | механическая, с ручным управлением |
| 6 | Колесная формула | 4х2 |
| 7 | Ведущие колеса | передние |
| 8 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 9 | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем цилиндров), см3 | менее или равно 1600 |
| 11 | Вид топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 12 | Год изготовления автомобиля | 2025 г. |
| 13 | Адаптированные органы управления | для управления водителем без участия правой ноги (в соответствии с п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011) |
| **Транспортное средство с адаптированными органами управления без участия левой ноги**  |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля в соответствии с ТР ТС 018/2011 | М1 |
| 2 | Тип кузова | седан |
| 3 | Количество дверей, штук | больше или равно 4 |
| 4 | Экологический класс | больше или равно 2 |
| 5 | Трансмиссия (тип) | механическая, с ручным управлением |
| 6 | Колесная формула | 4х2 |
| 7 | Ведущие колеса | передние |
| 8 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 9 | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем цилиндров), см3 | менее или равно 1600 |
| 11 | Вид топлива | бензин с октановым числомне менее 95 |
| 12 | Год изготовления автомобиля | 2025 г. |
| 13 | Адаптированные органы управления | для управления водителем без участия левой ноги (в соответствии с п.15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011) |

**Срок поставки и условия передачи и приемки автомобилей**

Передача автомобиля Получателю осуществляется на складе Поставщика (Представителя Поставщика) в Калужской области, г. Калуга или по месту жительства Получателя на территории Калужской области.

Срок поставки автомобиля на территорию Калужской области – не позднее 20 июня 2025 года.

Срок поставки автомобиля последнему Получателю: не позднее 30 июня 2025 года.

Срок действия государственного контракта по 30 июля 2025 года.

**Обязательные условия**

Заказчик передает Реестр направлений Поставщику необходимый для обеспечения Получателей автомобилями.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

- Договор между Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) Товара и Получателем Товара, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и исполнительным органом Заказчика;

- отрывной талон к направлению.

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобилей на территорию Калужской области и обеспечить бесплатное хранение автомобилей до даты поставки Получателям.

Поставка осуществляется на основании направлений Заказчика. При повторном обеспечении автомобилями срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар**

Срок гарантии на поставленные автомобили должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы устанавливается гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

**Требования к качеству товара**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 и/или постановления Правительства РФ от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.