Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению **ортопедической обуви по индивидуальным замерам, вкладных башмачков** в целях социального обеспечения граждан в 2024 году.

***ОКПД2: 32.50.22.153 - Обувь ортопедическая сложная для взрослых***

*КОЗ: 03.28.09.01.03.04 - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)*

*КОЗ:* [*03.28.09.01.04.04*](http://10.225.30.24/#/Koz?id=16111911) *- Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)*

*КОЗ: 03.28.09.02.03.04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)*

*КОЗ: 03.28.09.01.06.02 - Вкладной башмачок для взрослых*

***ОКПД 32.50.22.154 - Обувь ортопедическая сложная для детей***

*КОЗ: 03.28.09.01.04.03 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)*

*КОЗ 03.28.09.02.03.03 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара)*

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **105 пар**/**штук.**

Срок выполнения работ: **до 30.08.2024 г.**

Сроки действия Контракта: **с даты заключения государственного контракта** **до полного исполнения сторонами контрактных обязательств.**

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных территориальному отделению Фонда.

Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Наименование изделия по приказу от 13 февраля 2018г. №86н** | **КОЗ** | **КТРУ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Кол-во, пара/шт.** |
| 1 | Изготовление ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 9-01-03 - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 03.28.09.01.03.04 | - | Обувь ортопедическая сложная (мужская, женская) должна изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.  Предназначена для инвалидов с врожденными или приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные, эквино-варусные, половарусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, ДЦП, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, "конская стопа", "пяточная стопа", "диабетическая стопа", выраженная в тяжелых степенях диабетической патологии стоп, при варикозном расширении вен голени и стопы, трофической язве; при ампутации обеих верхних конечностей.  Изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодки с учетом деформации стопы; различных моделей и конструкций, определяемых врачом-ортопедом Исполнителя.  Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – кожподкладка (для обуви без устепленной подкладки) или подкладка - мех искусственный или натуральный (по медицинским показаниям), прессукно, байка (для обуви на утепленной подкладке), обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.  Обувь на протез и на аппарат (мужская, женская) изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции протеза или аппарата. Внешний вид обуви на протез и аппарат (мужской, женской) должен быть приближен к внешнему виду обуви сложной ортопедической (при использовании аппарата на одну ногу), при двусторонней ампутации - в зависимости от конструкции и размера протеза или при использовании аппаратов на обе ноги – в зависимости от конструкции аппарата.  Гарантийный срок –  40 дней (для обуви на кожаной подошве) со дня выдачи изделия Получателю;  70 дней (для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта) со дня выдачи изделия Получателю. | 35 пар |
| 2 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 9-01-04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 03.28.09.01.04.04 | - | 11 пар |
| 3 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | 9-02-03 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 03.28.09.02.03.04 | - | 4 пар |
| 4 | Изготовление вкладного башмачка для взрослых | 9-01-06 - Вкладной башмачок | 03.28.09.01.06.02 | - | Изделия обувные ортопедические (вкладной башмачок, вкладной сапожок) должны изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.  Предназначены для лиц, имеющих врожденные и (или) ампутационные дефекты переднего отдела стопы или после ампутации голени по Пирогову.  Изготавливаются по индивидуальным медицинским заказам по индивидуальным слепкам, с учетом применения их в ортопедической обуви; в соответствии с функциональным назначением в изделиях обувных будут применяться специальные жесткие детали, искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, специальные металлические детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка - кожподкладка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы; специальные жесткие детали.  Гарантийный срок –50 дней со дня выдачи изделия Получателю. | 23 шт. |
| 5 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | 9-01-04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 03.28.09.01.04.03 | - | Обувь на аппарат для детей изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции аппарата. Внешний вид обуви на аппарат должен быть приближен к внешнему виду обуви сложной ортопедической (при пользовании аппарата на одну ногу), или при пользовании аппаратами на обе ноги – в зависимости от конструкции аппарата.  Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – кожподкладка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.  Гарантийный срок – 45 днейсо дня выдачи изделия Получателю. | 14 пар |
| 6 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | 9-02-03 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 03.28.09.02.03.03 | - | Обувь на аппарат для детей изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции аппарата. Внешний вид обуви на аппарат должен быть приближен к внешнему виду обуви сложной ортопедической (при пользовании аппаратом на одну ногу), или при пользовании аппаратами на обе ноги – в зависимости от конструкции аппарата.  Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – мех искусственный или натуральный (по медицинским показаниям), прессукно, байка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.  Гарантийный срок – 45 дней со дня выдачи изделия Получателю. | 18 пары |
| **ИТОГО:** | | | | | | 105 пар/шт. |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда РФ от 13 февраля 2018 г. N 86 н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к безопасности выполняемых работ**

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

**Требования к качеству и результатам выполняемых работ**

Ортопедическая обувь (сложная) должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54407-2020, ГОСТ Р 54739-2021, ГОСТ Р 55638-2021, ГОСТ Р 52877-2021, ГОСТ Р 51632-2021.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление ортопедической обуви сложной, вкладного башмачка;

- выдачу результата работ Получателю.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов сложной ортопедической обувью, в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия производится в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя, а также гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории, указанной в лицензии Исполнителя.

Сложная ортопедическая обувь (далее – изделия) должна быть изготовлена по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача-ортопеда. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполняемых работ**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место и срок выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальному заказу Получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – **не более 60 календарных дней.**

Выдача готового изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя.