**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ в 2025 году по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов)**

**Количество – 890 штук**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен:

- изготавливаться по индивидуальному слепку с учетом модели слухового аппарата;

- осуществлять проведение звука от слухового аппарата в ухо;

- не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата).

Вкладыш ушной индивидуального изготовления должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку годности Товара | | | | | | Кол-во |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | | (штуки) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 17-01-16  **КОЗ**  **03.28.17.01.16** | 26.60.14.120-Аппараты слуховые/КТРУ-отсутствует | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Описание вкладыша | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен изготавливаться из вариофлекса или акрила со слепка слухового прохода. |  | **830** |
| Вкладыш ушной прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); |
| имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры всех видов слуховых аппаратов. |
| Вкладыш ушной устойчивый к воздействию влаги и ушной серы; комфортный в эксплуатации;. |
| соответствует токсикологическим и гигиеническим требованиям |
| 2 | 17-01-16  **КОЗ**  **03.29.17.01.16** | 26.60.14.120-Аппараты слуховые/КТРУ-отсутствует | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Описание вкладыша | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен изготавливаться из вариофлекса или акрила со слепка слухового прохода. |  | **60** |
| Вкладыш ушной прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); |
| имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры всех видов слуховых аппаратов. |
| Вкладыш ушной устойчивый к воздействию влаги и ушной серы; комфортный в эксплуатации;. |
| соответствует токсикологическим и гигиеническим требованиям |
| Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные индивидуальные ушные вкладыши составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.  Срок службы изготовленного вкладыша ушного индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен составлять не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем технических средств реабилитации, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача вкладышей ушных индивидуального изготовления должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми.

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 40 (Сорока) дней.

Выполнение работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слухового аппарата) для Получателей должно осуществляться Участником закупки (либо соисполнителем).

Наличие у исполнителя или соисполнителя лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852  «Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданной на имя Участника закупки**,** либо лицензии на оказание услуг по сурдологии-оториноларингологии на территории Пермского края в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), выданную на имя соисполнителя , является обязательным условием.

**Срок действия государственного контракта – по 25.12.2025 г. (включительно).**