**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.107-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка транспортных средств (автомобилей) в 2025 году, оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления), предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** |
| 1 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без правой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).КОЗ: 01.29.24.02.03 | Категория автомобиля | М1 | штука |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | автоматическая / вариатор |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011. |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 2 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без левой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 | штука |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | автоматическая / вариатор |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног)В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 3 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без обеих ног: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | М1 | штука |
| Тип кузова | седан, хэтчбек  |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2  |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | автоматическая / вариатор |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног)В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |

**Требования к автомобилям**

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2024 года изготовления;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобиля должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

**Требования к безопасности товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее - ТР ТС 018/2011) или Постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

**Гарантийный срок на Товар**: 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Срок эксплуатации** автомобиля должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

**Место поставки товара**: передача автомобилей Получателям осуществляется в г. Иркутске.