Приложение № 1 к извещению

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия *Товара* потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки *Товара*, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

|  |
| --- |
| Обоснование необходимости использования дополнительной информации:*В соответствии с требованиями статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в связи с тем, что характеристики и показатели, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, Заказчик в описании объекта закупки указывает дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар* |

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

(Техническое задание на поставку автомобилей

в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)

**Заказчик:**

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии

**Общие положения**

Поставщик обеспечивает поставку для обеспечения получателя специальным автомобилем необходимой модификации, указанного в разделе «Технические характеристики товара. Комплектация» Технического задания.

**Наименование и обоснование объекта закупки**

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Специальное транспортное средство - легковой автомобиль, оборудованный специальным средством управления (адаптированным органом управления в целях создания условий пострадавшему вследствие несчастного случая на производстве для беспрепятственного пользования автомобилями).

Классификация технического средства реабилитации представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Качественные характеристики объекта закупки**

Специальное транспортное средство является техническим средством реабилитации, предназначено для обеспечения лица с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, с ограниченной подвижностью.

Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - Технический регламент ТС 018/2011), с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» и/или Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобиль отвечает требованиям безопасности для пользователя в соответствии с нормативными требованиями одобрения типа транспортного средства и ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

Соответствие автомобиля и его компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

- Автомобиль легковой.

- Автомобиль новый, ранее не бывший в эксплуатации.

- Автомобиль 2025 года изготовления.

- Комплект документов на автомобиль находиться внутри автомобиля.

- Автомобиль заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

- Автомобиль по требованию Заказчика оборудован средством управления (специальное оборудование) с различными видами патологий нижних конечностей.

- Автомобиль и средство управления (специальное оборудование) изготовлены и установлены промышленным способом.

Часть характеристик установлена в разделе «Технические характеристики товара. Комплектация» Технического задания.

**Общие требования к объекту закупки**

В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не была осуществлена замена составных частей, свободным от прав третьих лиц.

Автомобиль и специальное средство управления (адаптированный орган управления) изготовлен и установлен промышленным способом. Адаптированный орган управления имеет сертификаты соответствия или сертифицирован в составе автомобиля. Установленное специальное средство управления при использовании не должно деформировать часть кузова, к которому закреплены, и не должно приводить к излому основы крепления части кузова автомобиля.

Автомобиль со специальным средством управления предназначен для управления лицом с нарушениями опорно-двигательных функции нижних конечностей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ, наименование по КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ |
| 1 | Транспортное средство для инвалидов без левой ноги | 29.10.22.000/29.10.20.000-00000012 Автомобиль легковой | 1 | Шт. | Тип коробки передач | качественная | Механика |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип привода | качественная | Моноприводный |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип двигателя | качественная | Бензиновый |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Рабочий объем двигателя | количественная | > 1 500 ≤ 2 000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Дополнительные характеристики |
| Категория транспортного средства | качественная | М1 |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Колесная формула | количественная | 4 х 2  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ведущие колеса | качественная | передние |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Компоновочная схема автомобиля  | качественная | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Кузов  | качественная | цельнометаллический, несущий  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип кузова | качественная | Седан/хэтчбек/лифтбек  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество дверей | количественная | ≥ 4 | шт. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество мест спереди  | количественная | = 2 | шт. | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество мест сзади | количественная | =3 | шт. | Значение хар-ки не может меняться |
| Двигатель (тип) | качественная | Четырехтактный, бензиновый |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Топливо | качественная | Бензин с октановым числом не менее 92 |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Коробка передач (тип) | качественная | **Механическая с ручным управлением** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Оборудование транспортного средства | качественная | Автомобиль оборудован устройством управления для водителей - застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей, в том числе в модификации с нарушением функций левой ноги**.** Автомобиль соответствует требованиям пункта 15 Приложения № 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Характеристики товара в соответствии с КТРУ |
| 2 | Транспортное средство для инвалидов без левой ноги | 29.10.22.000/29.10.20.000-00000012Автомобиль легковой | 1 | Шт. | Тип коробки передач | качественная | Автомат |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип коробки передач | 1 | Транспортное средство для инвалидов без левой ноги |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип привода | качественная | Моноприводный |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип двигателя | качественная | Бензиновый |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Рабочий объем двигателя | количественная | > 1 500 ≤ 2 000 | Кубический сантиметр;^миллилитр | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Дополнительные характеристики |
| Категория транспортного средства | качественная | М1 |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Колесная формула | количественная | 4 х 2  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Ведущие колеса | качественная | передние |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Компоновочная схема автомобиля  | качественная | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Кузов  | качественная | цельнометаллический, несущий  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Тип кузова | качественная | Седан/хэтчбек/лифтбек  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество дверей | количественная | ≥ 4 | шт. | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество мест спереди  | количественная | = 2 | шт. | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество мест сзади | количественная | =3 | шт. | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Двигатель (тип) | качественная | Четырехтактный, бензиновый |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Топливо | качественная | Бензин с октановым числом не менее 92 |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Коробка передач (тип) | качественная | **Автоматическая с ручным управлением** |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Оборудование транспортного средства | качественная | Автомобиль оборудован устройством управления для водителей - застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей, в том числе в модификации с нарушением функций левой ноги**.** Автомобиль соответствует требованиям пункта 15 Приложения № 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855. |  | Значение хар-ки не может меняться |

**Условия поставки объекта закупки**

Поставка автомобиля осуществляется при наличии действующих сертификатов соответствия путём передачи автомобиля Получателю или его представителю при представлении им паспорта и направления страховщика, со складов Поставщика (представителя поставщика, действующего на основании доверенности), расположенных на территории Чувашской Республики.

Поставка в Чувашскую Республику должна осуществляться:

не позднее 31.07.2025 г. (Тип коробки передач - механическая с ручным управлением: с нарушением функций левой ноги - 1 шт.; тип коробки передач - автоматическая с ручным управлением: с нарушением функций левой ноги - 1 шт.).

Срок обеспечения Получателей: по 29.08.2025 г. включительно.

Срок действия государственного контракта по 30.09.2025 г. включительно.

Автомобиль необходимой модификации передается лицу на основании Договора между Заказчиком, Поставщиком и Получателям о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком.

При передаче автомобиля Поставщик должен:

- привести его в товарный вид;

- вместе с автомобилем передать все необходимые документы в соответствии со ст.10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- автомобиль заправлен бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Специальное средство управления (адаптированный орган управления) на автомобиле изготовлен и установлен промышленным способом.

Специальное средство управления (адаптированный орган управления) имеет сертификаты соответствия и/или сертифицированы в составе автомобиля.

Проверка количества, качества, ассортимента объекта закупки, поставленного в соответствии с условиями контракта, осуществляется уполномоченным представителем Заказчика до передачи транспортного средства Получателю**.**

Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не иметь соответствующих документов, или если прилагаемые документы не будут соответствовать поставленному товару.

При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

**Требования к комплектности, упаковке и маркировке**

На техническом средстве реабилитации выполнена маркировка, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В комплект транспортного средства должны входить:

1. Гарантийный талон на автомобиль;

2. Выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

3. Сервисная книжка;

4. Руководство по эксплуатации автомобилем;

5. Акт сдачи-приемки Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем;

6. Одобрение типа транспортного средства или заключение об оценке типа транспортного средства;

7. Сертификаты соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для водителей - застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с различными уровнями поражений нижних конечностей), если адаптированные органы управления сертифицированы в составе автомобиля.

8. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля;

9. Комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть на русском языке.

**Гарантия качества**

Автомобиль имеет установленный производителем срок службы с момента его передачи Получателю 7 лет. Гарантия Производителя на Товар составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийный срок на специальное средство управления (адаптированный орган управления) составляет 6 (Шесть) месяцев со дня подписания Акта приёма-передачи Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем дефектов, Поставщиком обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не превышает 20 рабочих дней.

Поставщик обязан осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств в период гарантийного срока изделия. В случае невозможности произвести ремонт на месте Поставщик обязан предоставить Получателю эквивалентный товар на время проведения ремонта.

Если товар выйдет из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования будет определяться Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия не распространяется и частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.