**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году.**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы/Номер вида ТСР (Изделия)1** | **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) в случае отсутствия такого описания в позиции по КТРУ3** | **Начальная цена единиц работ (изделия),****руб.** | **Срок службы****(лет)5** |
| **Наименование и код работы (изделия), по КТРУ/ОКПД2** | **Единица измерения объема выполняемой работы (изделия) при наличии по КТРУ** | **Описание работы, (изделия) при наличии такого описания в позиции по КТРУ (Классификация технических средств реабилитации (изделий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-06)  | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени: немодульный шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Материал приемной гильзы: кожа. Каркас из стальных шин и полукольца. Метод крепления протеза: кожаной гильзой бедра с шинами или поясом с кожаными полуфабрикатами, манжетой на бедро (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Стопа полиуретановая, шарнирная. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 32 200,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **2** | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии(8-07-06) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени: немодульный, деревянный. Приемная гильза индивидуальная из дерева. Метод крепления протеза: по типу уздечки, кожаной гильзы бедра с шинами или пояса с кожаными полуфабрикатами, манжетой на бедро (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Стопа шарнирная. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 30 733,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **3** | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии(8-07-06) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени: немодульный с глубокой посадкой. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон, модульная мягкая пенополиуретановая. Покрытие облицовки – чулок эластичный перлоновый. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Метод крепления протеза: по типу уздечки, кожаной гильзы бедра с шинами или пояса с кожаными полуфабрикатами, манжетой на бедро (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя, а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА). Металлический трубчатый узел с юстировочным устройством. Стопа шарнирная. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью.Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 46 100,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **4** | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии(8-07-06) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени: немодульный на культю по Пирогову. Покрытие - оболочка косметическая перлоновая. Приемная гильза индивидуальная (1 пробная гильза). Материал приемной гильзы: слоистый пластик. Вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа бесшарнирная. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 42 863,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **5** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика. Две пробные гильзы. Вкладная гильза из вспененных материалов Метод крепления протеза: кожаное крепление. Стопа бесшарнирная.Протез подходит для пациентов с низкой активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 97 033,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **6** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: вакуумное, бандаж-наколенник. Стопа шарнирная. Протез подходит для пациентов со средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 148 333,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **7** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: кожаное крепление. Стопа шарнирная. Протез подходит для пациентов со средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 146 233,33 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **8** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза голени индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: манжета на бедро. Стопа шарнирная. Протез подходит для пациентов со средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком), изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 130 450,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **9** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются полимерные чехлы (2 шт.). Метод крепления протеза: вакуумное, бандаж-наколенник. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой.Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 331 366,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **10** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик. В качестве вкладного элемента применяются полимерные чехлы (2 шт). Крепление протеза с использованием замка для полимерного чехла. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой. Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 320 346,67 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **11** | Протез голени для купания(8-07-07) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени для купания. Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Крепление протеза вакуумное, с использованием наколенника эластичного. Стопа имеет специальные рифления от проскальзывания на мокрой поверхности. Допускается использование косметической облицовки цельным пластиковым раструбом формообразующей голени, идущим от стопы, и закрепляется на приемной гильзе протеза герметично.Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 125 266,67 | не менее 3 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **12** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Крепление протеза вакуумное, бандаж-наколенник. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Протез подходит для пациентов со средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 248 000,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **13** | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | 32.50.22.121 - Протезы внешние4 | - | Описание отсутствует | Изготовление протеза голени модульного. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: вакуумное, бандаж-наколенник. Стопа со сдвоенными пружинами пяточного и переднего отделов и съемной косметической оболочкой. Протез подходит для пациентов со средней активностью. Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя (по согласованию с Заказчиком) а также в соответствии с рекомендациями в ИПРА, изготовление изделий, примерку, подгонку, обучение пользованию, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям. | 235 900,00 | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании |
| **Начальная сумма цен единиц работ** | **1 934 826,66** |
| **Максимальное значение цены контракта** | **8 000 000,00** |

Протез конечности (далее Изделие) – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ включает прием заказов по индивидуальным обмерам (по слепку) с учетом индивидуальных показателей Получателя, изготовление изделий, примерку, подгонку, выдачу изготовленных по индивидуальному заказу Изделий Получателям в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия предназначены для инвалидов, в том числе детей – инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательной системы.

Изделие изготавливается индивидуально с учетом факторов при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечности ГОСТ Р ИСО 29782-2014 «Протезы и ортезы. Факторы, учитываемые при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечности.», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 51191-2019 «УЗЛЫ ПРОТЕЗОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. Технические требования и методы испытаний». Обучение пользованию протезом осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижних конечностей».

Место выполнения работ: РФ, по месту выполнения работ (изготовления изделий с учетом индивидуальных обмеров Получателя). Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, обучение пользованию, выдача результатов выполненных работ (изготовленного по индивидуальному заказу Изделия) осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в г. Кирове (по согласованию Заказчика и Исполнителя стационарные пункты могут быть организованы в районах Кировской области), либо по месту жительства Получателей, по согласованию Исполнителя с Получателями.

Срок выполнения (завершения) работ – c момента заключения настоящего Контракта Сторонами по 30.09.2025 г.

Гарантийный срок: протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии, протез голени для купания - 7 месяцев со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ, протез голени модульный, в том числе при недоразвитии - 12 месяцев со дня подписания Получателем Акт сдачи-приемки Работ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также в соответствии с описанием в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида на основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4 При отсутствии в каталоге товара, работы, услуги соответствующей позиции, Заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

5 В соответствии с Приказом Минтруда России от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.