**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 закона № 44 ФЗ**

**Поставка автотранспортных средств - автомобилей с адаптированными органами управления в 2024 году**

**Спецификация и начальная стоимость:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | **Спецификация** | **Кол-во, шт.** | **Цена за единицу, руб.** | **Начальная стоимость, руб.** |
| Автотранспортное средство - автомобиль с адаптированными органами управления | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые(Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении правой ноги) | 4 | 1 302 333,33 | 5 209 333,32 |
| Транспортные средства для инвалидов без участия обеих ног Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые(Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в обеих ног) | 2 | 1 302 333,33 | 2 604 666,66 |
| **Итого** | **6** | **7 813 999,98** |

**Характеристики товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | **Кол-во** | **Требуемые характеристики** |
| Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые(Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в управлении правой ноги) | 4 | Количество посадочных мест: не менее 4  |
| Трансмиссия (тип): автоматическая |
| Категория автомобиля: М1 |
| Тип кузова: седан или хэтчбек |
| Количество дверей: не менее 4 |
| Тип привода: передний |
| Расположение двигателя: переднее, поперечное |
| Двигатель: бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс: не ниже 2 |
| Количество и расположение цилиндров: не менее 4, рядное |
| Рабочий объем, см3: не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо: бензин с октановым числом не ниже 92  |
| Транспортные средства для инвалидов без участия обеих ног Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые(Автомобиль с адаптированными органами управления без участия в обеих ног) | 2 | Количество посадочных мест: не менее 4  |
| Трансмиссия (тип): автоматическая |
| Категория автомобиля: М1 |
| Тип кузова: седан или хэтчбек |
| Количество дверей: не менее 4 |
| Тип привода: передний |
| Расположение двигателя: переднее, поперечное |
| Двигатель: бензиновый, четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Экологический класс: не ниже 2 |
| Количество и расположение цилиндров: не менее 4, рядное |
| Рабочий объем, см3: не менее 1500 и не более 1800 |
| Топливо: бензин с октановым числом не ниже 92  |

Оборудование транспортного средства должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Дополнительные технические характеристики определены исходя из минимальных необходимых требований для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, обеспечиваемых в рамках постановления Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и учтенных при формировании НМЦК в пределах доведенных бюджетных ассигнований на 2024 год

**Сведения о качестве и маркировке Товара:**

Автомобили с адаптированными органами управления используются для реабилитации.

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или Постановления Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011.

Автомобили соответствуют требованиям, предусмотренным в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"

Автомобили легковые. Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

Автомобили 2024 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (обеих ног, правой ноги, левой ноги) по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили изготовлены и установлены промышленным способом.

1. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили находится внутри автомобиля.

Автомобили заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Сведения о перевозке, отгрузке Товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений во время транспортирования и хранения, защиту от воздействия механических и климатических факторов.

Проведение погрузочно-разгрузочных работ без внешних повреждений автомобилей.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**:

1. - Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 или заключения об оценке типа транспортного средства;

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; обеих ног, левой ноги), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

1. - выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства или копия заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног), если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля;

- документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Срок предоставления гарантий качества автомобилей:**

 - Гарантия на автомобиль составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с сервисной книжкой на отдельные комплектующие и изделия установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

- Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

**Поставка и выдача Товара:**

- Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком в месте, указанном в Техническом задании на основании Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении ими паспорта. Поставщик обязан обеспечить бесплатное хранение автомобилей в месте поставки до момента выдачи их Получателям.

- Поставщик не позднее трех дней с даты поступления Товара обязан сообщить Заказчику о факте поступления Товара на склад Поставщика (представителя Поставщика) и обеспечить бесплатное хранение автомобилей до выдачи их Получателям.

- Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке Товаров по полученным Направлениям не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала поставки Товара Получателям.

- Фактической датой поставки (выдачи) Товара Получателю считается дата, указанная в Акте сдачи-приемки Товара. **Поставка Товара Поставщиком должна быть произведена до 01 декабря 2024**.

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю документы, указанные в Акте сдачи-приемки Товара.

- Передача автомобилей Получателям осуществляется в течение 10 (десять) дней с момента их обращения к Поставщику.

- Приемка Товара осуществляется Получателем в месте, указанном в Техническом задании.

- Приемка Товара осуществляется в ходе передачи Товара Получателю на месте поставки, при которой проверяется отсутствие внешних повреждений, соответствие номера двигателя, кузова, идентификационного номера (VIN) и других показателей содержанию представленных документов, комплектность транспортного средства.

- По факту приемки Поставщик и Получатель подписывают Акт сдачи-приемки Товара. Также при приемке Товара Заказчик, Поставщик и Получатель подписывают Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо). **В договоре указывается обязательное условие для Получателя зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД МВД России и в течение 10 календарных дней представить страховщику соответствующие документы о регистрации**.

- С момента выдачи Получателю Товара и подписания Акта сдачи-приемки Товара и Договора все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

**Место и сроки (периоды) поставки товара:**

Приморский край, г. Владивосток (по месту нахождения Поставщика (представителя Поставщика).

**Срок поставки Товара Поставщиком:**

Со дня заключения контракта до 01 декабря 2024.