|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки****на выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности получателю в целях его социального обеспечения в 2024 году.** |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 03.29.08.07.09Протез голени модульный | 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Штука | Функциональные и технические | качественная | Протез голени модульный должен быть изготовлен для пользователя 3-4 уровня двигательной активности. Должен изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Приемная гильза должна быть вкладная из силикона. Стопа должна быть изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая). Косметическая облицовка должна быть мягкая, а крепление: индивидуальное. |  | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 03.29.08.07.04Протез голени для купания | 32.50.22.121 - Протезы внешние | 1 | Штука | Функциональные и технические | качественная | Протез голени для купания должен быть изготовлен для пользователя 3-4 уровня двигательной активности. Должен изготавливаться по индивидуальному слепку с культи пользователя. Приемная гильза должна быть вкладная из вспененного полимера. Стопа должна быть изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая), а также влагозащищенная с противоскользящим покрытием. Косметическая облицовка должна быть жесткая, а крепление: индивидуальное, влагостойкое. |  | Значение характеристики не может меняться |

**Требования к качеству выполняемых работ.**

Протезы нижней конечности - изделия, заменяющие полностью отсутствующую конечность и служащие для восполнения косметического и функционального дефекта.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности Получателю в целях его социального обеспечения в 2024 году предусматривает изготовление протезов по индивидуальному обмеру, примерку и передачу Получателю.

Выполнение работ должно осуществляться с учетом анатомических дефектов конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности и психологический статус Получателя, его профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделия, изготавливается по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в него культю или пораженную конечность, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Протезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Протезы должны быть изготовлены в соответствии с действующим стандартом, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и устранение косметических дефектов нижней конечности Получателя с помощью протезов конечности.

**Требования к упаковке, транспортированию и хранению.**

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к результатам работ.**

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по изготовлению протезов нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ.**

При передаче изготовленных протезов Исполнитель должен проинформировать Получателя о месте и условиях гарантийного ремонта протезов.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателями:

* на протезы нижней конечности – не менее 12 (двенадцати) месяцев.

В случае предъявления претензий Получателя к качеству полученных протезов нижней конечности, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественные протезы и выполнить работы по их ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обращения на аналогичные надлежащего качества. Ремонт и замена должны производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта протезов нижней конечности, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.**

Выполнение работ по изготовлению протезов нижней конечности для Получателя должно быть осуществлено не позднее **02 декабря 2024 года**.

О предстоящем выполнении работ Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней о точном времени и дате начала выполнения работ.

**Место выполнения работ:** изготовление протезов, снятие замеров (слепков) для изготовления протезов, выдача Получателю изготовленных протезов – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

 В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению протезов нижней конечности Получателю в целях его социального обеспечения в 2024 году, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.