**Приложение № 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки**

Описание функциональных и технических характеристик протезов разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

 **Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать:**

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт Российской Федерации «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний",

- ГОСТ Р 59542-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности".

**Требования к результатам работ:**

Работы по обеспечению Получателей протезами следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке изделий, являющихся результатом работ:**

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту хранения или использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий: ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделий / Номер вида ТСР | Код позиции(КТРУ/ ОКПД2)  | Требования, предъявляемые к функциональным и техническим характеристикам изделий |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению значения характеристики | Кол-во изделий, шт |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии8-07-06 | 32.50.22.121 Протезы внешние |  | описание | Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы - кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая с щиколоткой на культю.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  | тип протеза | любой, по назначению | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии8-07-09 | 32.50.22.121 Протезы внешние |  | описание | Протез голени модульного типа с приемником из акрилона и замковым устройством, индивидуального изготовления, с обязательной примеркой, а также обучением ходьбе на нем; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя). Количество приемных (пробных) гильз: 1 шт.; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, чехол полимерный силиконовый или гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза голени - с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным клапаном; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг; стопа с высокой степенью энергосбережения; | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 |
|  | тип протеза | по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| чехлы в комплекте |  | 4 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез бедра для купания8-07-05 | 32.50.22.121 Протезы внешние |  | Описание | Протез бедра для купания индивидуального изготовления, с обязательной примеркой, а также обучением ходьбе на нем, гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя). Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, чехол полимерный силиконовый или гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза бедра - с использованием водонепроницаемого замка для полимерных чехлов или вакуумным клапаном . Стопа бесшарнирная, влагозащищенная, монолитная, полиуретановая. Коленный модуль с механическим управлением, влагостойкий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  | тип протеза | по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии8-07-10 | 32.50.22.121 Протезы внешние |  | описание | Протез бедра модульный с приемником из акрилона, индивидуального изготовления, с обязательной примеркой, а также обучением ходьбе на нем; облицовка мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя). Количество приемных (пробных) гильз: 1 шт. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; чехол полимерный силиконовый или гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза бедра - с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным клапаном. Коленный модуль с механическим управлением с дополнительным поворотным устройством. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 120 кг; стопа энергосберегающая.  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  | тип протеза | по назначению: постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| чехлы |  | 4 шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Выполнение работ производится по индивидуальным заказам Получателей.

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по согласованию с Получателем по месту нахождения и/или жительства Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика.

Обеспечение и выдача изделий осуществляется на территории Псковской области, по месту нахождения и/или жительства Получателя либо в пункте выдачи по месту нахождения Заказчика не позднее 26.11.2024 года.

Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее 13.12.2024 года.