**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.176/24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации (кресел-стульев с санитарным оснащением)

для обеспечения ими в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики |
|
| Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Складная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для лиц, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации, что дает возможность широко его использовать как в стационаре, так и в домашних условиях. Рама кресла изготавливается из трубок с антикоррозийным покрытием, складывается и раскладывается без применения инструмента. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра прочный, легко моющийся пластик. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сиденьем;-съемной спинкой-упором с фиксацией;-съемными колесами.Вес не более 15 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Складная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для лиц, потерявших способность самостоятельно передвигаться. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации, что дает возможность широко его использовать как в стационаре, так и в домашних условиях. Рама кресла изготавливается из трубок с антикоррозийным покрытием, складывается и раскладывается без применения инструмента. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра прочный, легко моющийся пластик. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сиденьем;-съемной спинкой-упором с фиксацией;-съемными колесами.Вес не более 15 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением без колес(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама изготавливается из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра прочный, легко моющийся пластик. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сидением;-подлокотниками, оснащенными мягкими накладками на поручни;-съемной спинкой-упором с фиксацией.Вес не более 10 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением без колес(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама изготавливается из трубок с антикоррозийным покрытием. Материал изготовления сиденья, съемной крышки и ведра прочный, легко моющийся пластик. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен:-съемным пластмассовым судном с крышкой;-съемным пластмассовым санитарным сидением;-подлокотниками, оснащенными мягкими накладками на поручни;-съемной спинкой-упором с фиксацией.Вес не более 10 кг. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул с повышенной грузоподъемностью предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен сиденьем со съемной крышкой. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Фиксированные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул с повышенной грузоподъемностью предназначен для пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации. Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Заказчика.Кресло-стул оснащен сиденьем со съемной крышкой. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Откидные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Съемные |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для активного и пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации. Рама кресла изготавливается из металлического сплава. Материал изготовления сиденья и спинки мягкий, прочный, влагонепроницаемый, поддающийся санитарной обработке.Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Кресло-стул оснащен:- съемным пластмассовым судном с крышкой;- съемным пластмассовым санитарным сидением со съемной подушкой. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа(единица измерения штуки) | Функционально-технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная ширина сидения(характеристика является обязательной для применения)  | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента(характеристика является обязательной для применения)  | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |
| Наличие колес(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Подлокотники(характеристика является обязательной для применения)  | Откидные |  |
| Подножки(характеристика является обязательной для применения)  | Съемные |  |
| Регулировка высоты(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |
| Стояночный тормоз(характеристика является обязательной для применения)  | Да |  |
| Тип рамы(характеристика является обязательной для применения)  | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья(характеристика является обязательной для применения)  | Нет |  |

Дополнительные характеристики:Кресло-стул предназначен для активного и пассивного использования в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельной возможности, так и с помощью сопровождающего лица. Это санитарное приспособление помогает людям в их естественных физиологических потребностях. Кресло-стул надежен в эксплуатации. Рама кресла изготавливается из металлического сплава. Материал изготовления сиденья и спинки мягкий, прочный, влагонепроницаемый, поддающийся санитарной обработке.Количество кресел-стульев в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.Кресло-стул оснащен:- съемным пластмассовым судном с крышкой;- съемным пластмассовым санитарным сидением со съемной подушкой. |

*Примечание: Обоснование необходимости использования дополнительной информации:**В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и в связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в наибольшей степени удовлетворяющего потребности заказчика, есть необходимость в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*

**Требования к безопасности товара**

Кресла-туалеты (кресла-стулья с санитарным оснащением) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования и методы контроля», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия».

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

**Гарантийный срок** –12 месяцев.

**Срок пользования** – не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.