###  Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Поставка транспортных средств (автомобилей), оборудованных адаптированными органами управления (устройствами ручного управления) для обеспечения в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование Характеристики\* | Тип характеристики | [Значение](http://10.225.30.24/)\* | [Единица](http://10.225.30.24/)  [измерения (по ОКЕИ)](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, от](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, до](http://10.225.30.24/) | Вариация характеристик | Кол-во |
| Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см., но не более 1800 куб.см., прочие, новыеОКПД2 29.10.59.390 – Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиКТРУ отсутствует | Категория автомобиля | Качественная |  М1 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
| Количество дверей | Количественная |  | Штука | Равно4 | Равно4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экологический класс | Количественная |  |  | Больше или равно5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | Качественная | 4х2 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | Качественная | Передние |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | Качественная | Переднеприводная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Качественная | Переднее поперечное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Качественная | четырехтактный, бензиновый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Качественная | с автоматическим управлением |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Количественная |  | Кубический сантиметр | Большеили равно1500 | Меньше или равно1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Адаптированные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15Приложения № 3к ТР ТС 018/2011 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Топливо(бензин с октановым числом) | Количественная |   |  | Большеили равно95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация автомобиля | Качественная | Комплект зимних шин на все колеса |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см., но не более 1800 куб.см., прочие, новыеОКПД2 29.10.59.390 – Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиКТРУ отсутствует | Категория автомобиля | Качественная | М1 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
| Количество дверей | Количественная |  | Штука | Равно4 | Равно4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экологический класс | Количественная |  |  | Большеили равно5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | Качественная | 4х2 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | Качественная | Передние |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | Качественная | Переднеприводная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Качественная | Переднее поперечное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Качественная | четырехтактный, бензиновый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Качественная | с автоматическим управлением |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Количественная |  | Кубический сантиметр | Большеили равно1500 | Меньше или равно1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Адаптированные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15Приложения № 3к ТР ТС 018/2011 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Топливо(бензин с октановым числом) | Количественная |  |  | Большеили равно95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация автомобиля | Качественная | Комплект зимних шин на все колеса |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб.см., но не более 1800 куб.см., прочие, новыеОКПД2 29.10.59.390 – Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиКТРУ отсутствует | Категория автомобиля | Качественная | М1 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
| Количество дверей | Количественная |  | Штука | Равно4 | Равно4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экологический класс | Количественная |  |  | Большеили равно5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Колесная формула | Качественная | 4х2 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ведущие колеса | Качественная | Передние |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | Качественная | Переднеприводная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | Качественная | Переднее поперечное |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | Качественная | четырехтактный, бензиновый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | Качественная | с автоматическим управлением |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | автоматическая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Количественная |  | Кубический сантиметр | Большеили равно1500 | Меньше или равно1800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Адаптированные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15Приложения № 3к ТР ТС 018/2011 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Топливо(бензин с октановым числом) | Количественная |  |  | Большеили равно95 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация автомобиля | Качественная | Комплект зимних шин на все колеса |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

\*Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и программами реабилитации.

Описание функциональных и технических характеристик закупаемых товаров разработано в целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.

**Требования к автомобилям**

1. Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

2. В соответствие с пунктом 7 раздела III ТР ТС 018/2011 соответствие автомобилей и их компонентов требованиям данного регламента подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

5. Автомобили легковые.

6. Автомобили новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

7. Автомобили 2024 года изготовления.

8. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без участия обеих ног, без участия правой ноги, без участия левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили изготовлены и установлены промышленным способом.

10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

11. Комплект документов на автомобиль находится внутри автомобиля. Автомобили заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

12. Условия перевозки Товара обеспечивают его полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и/или заключения об оценке типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».
2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без правой ноги; без левой ноги; без обеих ног) или сертификат на устройство ручного управления автомобиля категории М1 в составе автомобиля.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар**

 Гарантийный ремонт автомобиля осуществляется за счет собственных средств Поставщика в период гарантийного срока эксплуатации автомобиля. Гарантийный срок эксплуатации автомобиля составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Срок выполнения гарантийного ремонта составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.