Техническое задание

**1. Описание объекта закупки**

**Объект закупки:** Поставка в 2024 году телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2  /  Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида (ТСР)\* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | | Кол-во  (шт) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью  26.40.20.122  /  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  26.40.20.122-00000007 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см.,  18-01-01-2 | Назначение | Для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию |  | 500 |
| Диагональ телевизора |  | Не менее 80 см (не менее 32 дюйма) |
| Экран жидкокристаллический | наличие |  |
| Формат экрана | 16 : 9 |  |
| Частота обновления |  | Не менее 50 ГЦ |
| Класс энергетической эффективности |  | «А» и выше |
| Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C | наличие |  |
| Количество принимаемых каналов |  | Не менее 30 |
| Телетекст с памятью |  | Не менее 10 страниц |
| Разъемы для наушников | Наличие |  |
| Мощность звука |  | Не менее 2 Вт |
| Акустическая система |  | Не менее одного динамика |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения») | Наличие |  |
| Меню на русском языке | Наличие |  |
| Пульт дистанционного управления | Наличие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2 | Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью  26.40.20.122  /  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см  26.40.20.122-00000007 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см.,  18-01-01-2 | Назначение | Для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию |  | 18 |
| Диагональ телевизора |  | Не менее 80 см (не менее 32 дюйма) |
| Экран жидкокристаллический | наличие |  |
| Формат экрана | 16 : 9 |  |
| Частота обновления |  | Не менее 50 ГЦ |
| Класс энергетической эффективности |  | «А» и выше |
| Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C | наличие |  |
| Количество принимаемых каналов |  | Не менее 30 |
| Телетекст с памятью |  | Не менее 10 страниц |
| Разъемы для наушников | Наличие |  |
| Мощность звука |  | Не менее 2 Вт |
| Акустическая система |  | Не менее одного динамика |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения») | Наличие |  |
| Меню на русском языке | Наличие |  |
| Пульт дистанционного управления | Наличие |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| **Итого:** | | | | | | **518** |

1. **\*** *Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"*

**Гарантии качества**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах или книжках (руководства пользователя) указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара**

Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций.

Телевизоры с телетекстом классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код трехуровневой классификации 22 18 15.

Корпус и экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров, и при работе в условиях неисправностей.

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости. Телевизоры с телетекстом должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

На изделие должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 22 ноября 2024 года.

Место поставки: Предоставляется Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"