**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (аппараты на нижние конечности) в целях социального обеспечения получателей в 2025 году, (далее – ортез (-ы), ПОИ, ТСР).

**Количество (объем) поставляемого товара:**

Количество (объем) работ – объем выполняемых работ определить невозможно.

Подрядчик выполняет работы по обеспечению ПОИ на основании именного «Направления», предоставляемого Подрядчику (его представителю) Получателем, в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Перечень видов работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями**:

Категория получателей ТСР:

28 – для инвалидов (ветеранов);

29 – для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее - застрахованные лица).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер по порядку** | **Номер вида по классификатору (**Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N86н**)1 (категория получателей)2** | **Наименование продукции** | **Наименование позиции ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** | **Наименование** | **Значение** |
| 1 | 8-09-37 (28) | Аппарат на голеностопный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный сустав, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Да |
| 2 | 8-09-38 (28) | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Да |
| 3 | 8-09-39 (28) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, термоткань, металлические шины | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | назначение – постоянное | Да |
| 4 | 8-09-39 (28) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 5 | 8-09-39 (28) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов с улучшенными свойствами | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно - профилактическое | Да |
| 6 | 8-09-40 (28) | Аппарат на тазобедренный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Расставка детская, "шинка Виленского", кожаные манжетки (натуральная кожа), разводящая штанга | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 7 | 8-09-40 (28) | Аппарат на тазобедренный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 8 | 8-09-41(28) | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 9 | 8-09-42 (28) | Аппарат на всю ногу | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат ортопедический на всю ногу фиксирующий, с комплектом шин, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | гильза из полимерных материалов или натуральной кожи, в зависимости от особенностей получателя | Да |
| изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 10 | 8-09-43 (28) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | аппарат на всю ногу состоит из гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; | Да |
| коленные шарниры свободного хода, замковые; гильза на туловище индивидуальная изготовлена по слепку; несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала. | Да |
| Изготавливается из термопластичных и вспененных материалов. Крепится контактными застежками. Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам. | Да |
| 11 | 8-09-37 (29) | Аппарат на голеностопный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный сустав, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Да |
| 12 | 8-09-38 (29) | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное. | Да |
| 13 | 8-09-39 (29) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, термоткань, металлические шины | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | назначение – постоянное | Да |
| 14 | 8-09-39 (29) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 15 | 8-09-39 (29) | Аппарат на коленный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов с улучшенными свойствами | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно - профилактическое | Да |
| 16 | 8-09-40 (29) | Аппарат на тазобедренный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Расставка детская, "шинка Виленского", кожаные манжетки (натуральная кожа), разводящая штанга | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое | Да |
| 17 | 8-09-40 (29) | Аппарат на тазобедренный сустав | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 18 | 8-09-41 (29) | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 19 | 8-09-42 (29) | Аппарат на всю ногу | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат ортопедический на всю ногу фиксирующий, с комплектом шин, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | гильза из полимерных материалов или натуральной кожи, в зависимости от особенностей получателя | Да |
| изготовление по слепку, назначение – постоянное | Да |
| 20 | 8-09-43 (29) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; | Да |
| шт. | 32.50.22.129 | аппарат на всю ногу состоит из гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; | Да |
| коленные шарниры свободного хода, замковые; гильза на туловище индивидуальная изготовлена по слепку; несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала. | Да |
| Изготавливается из термопластичных и вспененных материалов. Крепится контактными застежками. Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам. | Да |

*1 Указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*2  Категория получателей: (28) инвалиды (ветераны) или (29) застрахованные лица*

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации - Омской области с правом выбора Получателя снятия мерок, примерки и получения ПОИ одним из следующих способов:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Подрядчиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок выполнения работ**:

Выполнение работ и выдача ПОИ Получателям не должны превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Получателем Направления Подрядчику.

Выполнение работ после 29 августа 2025 года не осуществляется.

**Требования к качеству работ:**

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Выполнение работ по изготовлению ПОИ должно быть направлено на изготовление ПОИ для обеспечения двигательных функций, разгрузки, фиксации в приданном положении ортопедической коррекции.

Выполнение работ включает в себя:

- обследование пациента, определение вида и степени выраженности нарушения структуры и функции организма;

- проведение медико-технической экспертизы для определения реабилитационного потенциала человека для формирования комплекса реабилитационных мероприятий различной направленности индивидуально для каждого пациента;

- изготовление изделия в соответствии с индивидуальными параметрами пациента/подбор и регулировка изделий максимальной готовности;

- врачебный контроль за ходом оказания услуг по ортезированию;

- врачебный контроль качества ортезирования с учетом корригируемой патологии;

- обучение и отработку навыков правильного пользования ортезом;

- ремонт или замена ранее предоставленного ортеза с учетом коррекции патологии, изменения антропометрических параметров пациента.

Изготовление ПОИ должно удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должно соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

- устойчивость соединительных швов и элементов конструкции, формоустойчивость деталей и краев изделия к эксплуатационным нагрузкам и внешним воздействиям;

- ПОИ должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**Требования крезультатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя улучшились показатели функционирования органов и систем, а также расширилась социально-бытовая деятельность человека, появились или восстановились способности к передвижению, самообслуживанию, общению, возвращению к профессиональной деятельности.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателя ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке и маркировке ПОИ**

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования кпредоставлению гарантии качества работ:**

**Гарантийный срок** на ПОИ составляет **7 месяцев** со дня подписания Получателем акта приема-передачи.

Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока не по вине Получателя, и обеспечивает приемку ПОИ на ремонт или его замену по фактическому месту проживания Получателя.

В случае устранения недостатков (дефектов), течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого ПОИ не могло использоваться вследствие недостатков (дефектов). При замене ПОИ в целом либо составных его частей или комплектующих изделий гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать **15** рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению ПОИ осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В случае невозможности осуществления ремонта ПОИ в период гарантийного срока Подрядчик должен осуществить замену такого ПОИ.

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- диагностики состояния ПОИ, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение **3** (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.

Начальник отдела организации страхования

профессиональных рисков Блискунова Е.А.

Консультант отдела социальных программ № 2 Колесникова Н.С.