Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка систем противопролежневых с надувным матрасом с регулируемым давлением (приобретение товаров в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 22.19.71.190-00000004 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац может быть использован в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац обеспечивает инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (баллонов), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. в противопролежневом матраце имеются системы вентиляционных отверстий, которые обеспечивают подсушивающее и охлаждающее действие на покровы кожи инвалида | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наполняемость внутреннего объема | Воздух | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Противопролежневый матрац укомплектован малошумным, непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ячеистый матрац (камеры разделены на ячейки) имеет воздушные ячейки с вентиляционными (лазерными) отверстиями | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Воздушные ячейки, шт. | ≥ 130 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Максимальная допустимая нагрузка на изделие, кг. | ≥ 120 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Длина матраса, мм. | ≥ 2600 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Ширина матраса, мм. | ≥ 970 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Высота матраса, мм. | ≥ 64 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Соответствие ГОСТ Р 50444-2020 (разделы 6 и 7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности». | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 2 698 | шт. | 2 447,17 | 6 602 464,66 |
| 2. | 22.19.71.190-00000004 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац может быть использован в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац обеспечивает инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (баллонов), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. в противопролежневом матраце имеются системы вентиляционных отверстий, которые обеспечивают подсушивающее и охлаждающее действие на покровы кожи инвалида | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Наполняемость внутреннего объема | Воздух | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Противопролежневый матрац укомплектован малошумным, непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Ячеистый матрац (камеры разделены на ячейки) имеет воздушные ячейки с вентиляционными (лазерными) отверстиями | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Воздушные ячейки, шт. | ≥ 130 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Максимальная допустимая нагрузка на изделие, кг. | ≥ 120 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Длина матраса, мм. | ≥ 2600 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Ширина матраса, мм. | ≥ 970 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Высота матраса, мм. | ≥ 64 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | | Соответствие ГОСТ Р 50444-2020 (разделы 6 и 7) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности». | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 2 | Шт. | 2 447,17 | 4 894,34 |
| **ИТОГО:** | | | | **2700** |  |  | **6 607 359,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее –ТСР и ПОИ) исчисляется с даты предоставления его инвалиду.

**Требования к качеству и безопасности товара.**

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

При поставке Товара должны быть представлены: действующие регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ и в соответствии с постановлением Правительства от 27.12.2012 № 1416, а также инструкция по применению изделия на русском языке.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.**

Гарантийный срок Товара должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В срок до 30.01.2025 поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1   
«О защите прав потребителей».

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки Товара.**

**Место поставки товара** Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ   
от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки (периоды) поставки товара**:

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.08.2025.

До 30.01.2025 на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную проверку товара).

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)