Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку автомобилей

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

ИКЗ: 241100104079110010100102230012910323

НМЦК: 3 107 199,99 руб.

ОКПД 2: 29.10.59.390

Количество — 3 шт., в т.ч.

1 шт. – с нарушением функций обеих ног

2 шт. – с нарушением функций правой ноги

**Поставка и выдача Товара** осуществляется Поставщиком Получателю в г. Петрозаводске Республике Карелия, не позднее 10 декабря 2024 года.

**Срок поставки товара:** В течение 10 рабочих дней со дня обращения Получателя в пункт приема-выдачи в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием, при представлении Получателем паспорта и Направления, выданного Заказчиком.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики:** Автомобили, оборудованные адаптированными органами управления, предназначены для лиц, используемые для их реабилитации.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 29.12.2024 года.

**Технические характеристики, значения и показатели Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Техническиехарактеристики | Значения и показатели Товара | Количество |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления Страна происхождения(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Категория ТС | М1 |  1 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хетчбек / не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Двигатель внутреннего сгорания | четырехтактный, с рабочим объемом цилиндров 1500 см3, но не более 1800 см3, |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Оборудование автомобиля | специальные средства управления (адаптированные органы управления) с нарушением функций обеих ног |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления Страна происхождения(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Категория ТС | М1 | 2 |
| Тип кузова/количество дверей | седан или хетчбек / не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Двигатель внутреннего сгорания | четырехтактный, с рабочим объемом цилиндров не менее 1500 см3, но не более 1800 см3, |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тип трансмиссии | механическая |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Оборудование автомобиля | специальные средства управления (адаптированные органы управления) с нарушением функций правой ноги |
|  |  |  |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должны быть подтверждены маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, свободными от прав третьих лиц.

Автомобили должны быть не ранее 2023 года изготовления.

Автомобили должны быть оборудованы специальными средства управления (адаптированные органы управления) для лиц с нарушением функций обеих ног, с нарушением функций правой ноги.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или быть сертифицированы в составе автомобиля.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

•- гарантийный талон на автомобиль;

•- выписка из ЭПТС;

•- сервисная книжка;

•- руководство по эксплуатации автомобиля;

•- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем автомобиля;

•- копия заключения об оценке типа транспортного средства либо одобрения типа транспортного средства;

•- копия сертификата соответствия на устройство управления (адаптированные органы управления) автомобилем категории М1 (для лиц с нарушениями функций нижних конечностей), в случае если устройства ручного управления автомобилем (адаптированные органы управления) не сертифицированы в составе автомобиля;

•- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей, комплект документов, необходимый для регистрации в ГИБДД.

**Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в автомобиле, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение **30** (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи автомобиля Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.