**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых). Количество 35 штук.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** чехлы на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 51191-2019. Наличие гарантийных талонов, дающих право на замену чехлов в случае обнаружения недостатков в Товаре в течение гарантийного срока. Указание адресов специализированных организаций, в которые следует обращаться в случае обнаружения недостатков.

Гарантийный срок на Товар составляет 6 (Шесть) месяцев со дня поставки Получателю.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку годности Товара | | | | | | Кол-во  (шт.) | |
|  | Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | |  | |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | **8-08-05**  КОЗ 01.28.08.08.05 | 14.31.10.249-Изделия чулочно-носочные прочие, применяемые в медицинских целях/32.50.23.000-00003437-Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю **голени** из полимерного материала (силиконовый) | Описание чехла | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) предназначен для Получателей, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехол должен служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) должен быть изготовлен в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) должен удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными, удобным при эксплуатации. Размер чехла на культю голени из полимерного материала (силиконового) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. |  | **25** | |
| 2 | **8-08-06**  КОЗ 01.28.08.08.06 | 14.31.10.249-Изделия чулочно-носочные прочие, применяемые в медицинских целях/32.50.23.000-00003437-Носок-прокладка для уменьшения трения протеза и культи | Чехол на культю **бедра** из полимерного материала (силиконовый) | Описание чехла | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) предназначен для Получателей, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехол должен служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) должен быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) должен удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичным, удобным при эксплуатации. Размер чехла на культю бедра из полимерного материала (силиконового) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. |  | **10** | |
| Срок службы чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) - не менее 1 (Одного) года (указанный срок не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленный Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Государственного контракта Поставщик обязан предоставить на территорию г. Перми по одному экземпляру Товара по каждой позиции, указанной в Техническом задании Государственного контракта.

Место поставки Товара: Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, - в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара.

**Срок действия государственного контракта – по 13.12.2024г. включительно.**