**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением в целях социального обеспечения получателей в 2025 году

**2. Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области. Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 31 октября 2025 года.**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров: 363 штуки** (в соответствии со спецификацией).

**5.** **Условия поставки товара:** Поставщик долженпредоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

**6. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:** кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за получателями.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и агрессивных веществ, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

**7.** **Требования к упаковке и маркировке:** на изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Также должна быть маркировка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2024 №744 «Об утверждении правил маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов технических средств реабилитации» (в случае если на товар распространяется требования об обязательной маркировке по ПП РФ от 31.05.2024 №744)».

В комплект поставки кресло-стула должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

**8. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**9. Требования к гарантии:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**10. Требование к безопасности товара:** кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам:

* ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
* ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;
* ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
* Национальным стандартам Российской Федерации:
* ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;
* ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**11. На поставляемый Товар Поставщик** должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД 2/КТРУ, КОЗ** | **Наименование и номер ТСР в соответствии с Приказом Минтруда РФ №86н** | **Технические характеристики товара** | | | **Количество, шт.** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ  01.28.23.01.01.02  КТРУ- [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)  Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  23-01-01 (28) | Предназначение | Кресло-стул должен быть предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены |  | 10 |
| Конструкция | Конструкция кресла-стула со снятым судном должна предусматривать возможность пользоваться стандартным унитазом |  |
| Рама | Рама кресла-стула должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку |  |
| Оснащение | - подлокотники с накладками;  - съемное сиденье;  - съемное пластмассовое судно с крышкой |  |
| Максимальная ширина сидения  (характеристика является обязательной для применения) | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента  (характеристика является обязательной для применения) | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Подлокотники  (характеристика является обязательной для применения) | Фиксированные |  |
| Подножки  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Регулировка высоты  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Стояночный тормоз  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Тип рамы  (характеристика является обязательной для применения) | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Комплект поставки | - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  |
| 2 | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ  01.28.23.01.02.02  КТРУ- [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)  Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  23-01-02 (28) | Предназначение | Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за получателями. |  | 340 |
| Конструкция | Конструкция кресло-стула должна быть разборной |  |
| Рама | Должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием. Покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку. |  |
| Оснащение | - подлокотники с накладками;  - съемное сиденье;  - съемное судно с крышкой |  |
| Максимальная ширина сидения  (характеристика является обязательной для применения) | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента  (характеристика является обязательной для применения) | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Подлокотники  (характеристика является обязательной для применения) | Фиксированные |  |
| Подножки  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Регулировка высоты  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Стояночный тормоз  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Тип рамы  (характеристика является обязательной для применения) | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Комплект поставки | - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  |
| 3 | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ  01.29.23.01.02.02  КТРУ- [32.50.50.190-00002883](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=95526&backUrl=)  Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  23-01-02 (29) | Предназначение | Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за получателями. |  | 3 |
| Конструкция | Конструкция кресло-стула должна быть разборной |  |
| Рама | Должна быть изготовлена из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием. Покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку. |  |
| Оснащение | - подлокотники с накладками;  - съемное сиденье;  - съемное судно с крышкой |  |
| Максимальная ширина сидения  (характеристика является обязательной для применения) | > 35 и ≤ 56 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента  (характеристика является обязательной для применения) | > 55 и ≤ 135 | Килограмм |
| Наличие колес  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Подлокотники  (характеристика является обязательной для применения) | Фиксированные |  |
| Подножки  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Регулировка высоты  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Стояночный тормоз  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Тип рамы  (характеристика является обязательной для применения) | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Комплект поставки | - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  |
| 4 | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие  КОЗ  01.28.23.01.03.01  КТРУ- 32.50.50.190-00002882  Кресло-туалет | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемностью (без колес)  23-01-03 (28) | Предназначение | Кресло-стул должен быть предназначен для получателей с повышенным весом, поэтому должен обладать повышенной прочностью.  Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за получателями. |  | 10 |
| Конструкция | Должна представлять собой легкую конструкцию из алюминия |  |
| Оснащение | - пластмассовое судно с крышкой, съемное;  - пластмассовое санитарное сидение;  - противоскользящие накладки на ножки, не оставляющие следов на полу |  |
| Максимальная ширина сидения  (характеристика является обязательной для применения) | > 56 и ≤ 70 | Сантиметр |
| Максимальный вес пациента  (характеристика является обязательной для применения) | > 55 и ≤ 200 | Килограмм |
| Наличие колес  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Подлокотники  (характеристика является обязательной для применения) | Фиксированные |  |
| Подножки  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Регулировка высоты  (характеристика является обязательной для применения) | Да |  |
| Стояночный тормоз  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Тип рамы  (характеристика является обязательной для применения) | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья  (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  |
| Комплект поставки | - руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | **363** |